{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["采购清单1","采购清单2 ","门锁品牌推荐表"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"采购清单1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[4,1,5,1],[7,2,11,2],[12,1,12,6],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安徽交控集团高速公路服务区指挥调度中心综合改造提升工程（EPC）驿达公司固定家具采购清单"]
["序号","名称","材质说明","尺寸规格","单位","数量        （正投影面积）","单价（元）","合价（元）"]
[1,"墙板","1、贴面用材：表面三聚氰胺贴面\n2、基材：8mm厚优质环保碳素板，是由木制纤维+活性炭选用MDI胶高温压制而成。拼接工艺：自然拼接；环保等级：E0;防火等级：B1。                             3、具有高强度和高刚性的特点，不易变形，承重能力强。耐磨损、耐高温、防水、防火；有良好的耐腐蚀和抗老化性能，使用寿命长；                             4、不含基层板、含自身调平处理，正投影面积数量不包括曲面造型。","/","㎡",348]
[2,"格栅墙板","1、贴面用材：表面三聚氰胺贴面\n2、基材：8mm厚优质环保碳素板，是由木制纤维+活性炭选用MDI胶高温压制而成。拼接工艺：自然拼接；环保等级：E0;防火等级：B1。                             3、具有高强度和高刚性的特点，不易变形，承重能力强。耐磨损、耐高温、防水、防火；有良好的耐腐蚀和抗老化性能，使用寿命长；                             4、不含基层板、含自身调平处理，正投影面积数量不包括曲面造型。","/","㎡",11]
[3,"橱柜","1、贴面用材：表面三聚氰胺贴面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，同色封边。\n2、基材：18mm厚优质环保实木多层板，环保等级：E0。经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。                                              \n3、五金品牌：悍高、东泰、星辉。                                                      4、备注：含灯带（含变压器）。","吊柜：W4240*H1300   W6300*H1300   W4240*H1300 W4240*H1300 W4300*H1300     W6300*H1300  W6300*H1300  W4555*H1300 W6050*H1300  W2300*H1300                         ","㎡",63]
[4,null,"1、贴面用材：表面三聚氰胺贴面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，同色封边。\n2、基材：18mm厚优质环保实木多层板，环保等级：E0。经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。                                                                                          3、含15mm厚石英石台面(含满铺实木多层垫板)。\n4、含不锈钢台下盆+龙头+角阀+下水(惠达等同档次品牌)                              5、美缝胶收口处理。                         6、抽屉选用国产托底轨。                            7、五金品牌：悍高、东泰、星辉。    ","地柜：     W3350*H770   W5410*H770 W3360*H770 W3360*H770   W3410*H770  W5410*H770 W3665*H770  W5160*H770   W2300*H770   W6710*H1250","㎡",36]
[5,"书柜","1、贴面用材：表面三聚氰胺贴面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，同色封边。\n2、基材：18mm厚优质环保实木多层板，环保等级：E0。经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。                                              \n3、五金品牌：悍高、东泰、星辉。          4、备注：含灯带（含变压器）。                                                    ","W6600*H2360  W2800*H2360","㎡",22]
[6,"单开门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸（含门套、门楣）\n2、五金品种、规格：含合页、门吸、执手、闭门器（暗藏式）等所有五金配件\n3、门材料：实木复合\n4、五金品牌：顶固、坚朗、名门\n5、门芯（杉木、松木、实木多层）填充率不低于72%或桥洞力学板\n6、门扇两面碳素版，表面三聚氰胺贴面，门扇厚度不低于45mm，同色封边。              7、其他未尽事宜详见图纸、答疑、设计规范、相应图集等要求                       8、隐形子母门扇厚度不低于52mm。         9、正投影面积为成品门面积，含门套线条、门楣板。         ","/","㎡",211]
[7,"双开门",null,"/","㎡",73]
[8,"双垭口",null,"/","㎡",26]
[9,"隐形单开门",null,"/","㎡",4]
[10,"子母门",null,"/","㎡",248]
[11,"总计"]

{"sheet":"采购清单2 ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[3,1,4,1],[5,2,8,2],[9,1,9,6],[10,0,10,7],[11,0,11,7],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安徽交控集团高速公路服务区指挥调度中心综合改造提升工程（EPC）石油公司固定家具采购清单"]
["序号","名称","材质说明","尺寸规格","单位","数量        （正投影面积）","单价（元）","总价（元）"]
[1,"墙板","1、贴面用材：表面三聚氰胺贴面\n2、基材：8mm厚优质环保碳素板，是由木制纤维+活性炭选用MDI胶高温压制而成。拼接工艺：自然拼接；环保等级：E0;防火等级：B1。                             3、具有高强度和高刚性的特点，不易变形，承重能力强。耐磨损、耐高温、防水、防火；有良好的耐腐蚀和抗老化性能，使用寿命长；                             4、不含基层板、含自身调平处理，正投影面积数量不包括曲面造型。","/","㎡",18]
[2,"橱柜","1、贴面用材：表面三聚氰胺贴面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，同色封边。\n2、基材：18mm厚优质环保实木多层板，环保等级：E0。经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。                                              \n3、五金品牌：悍高、东泰、星辉。                                                      4、备注：含灯带（含变压器）。","吊柜：  W4250*H1300 W4250*H1300                       ","㎡",11]
[3,null,"1、贴面用材：表面三聚氰胺贴面，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，同色封边。\n2、基材：18mm厚优质环保实木多层板，环保等级：E0。经过耐酸碱、防虫、防腐处理，含水率达到国家标准，抗弯力强，不易变形。各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。                                                                                          3、含15mm厚石英石台面(含满铺实木多层垫板)。\n4、含不锈钢台下盆+龙头+角阀+下水(惠达等同档次品牌)                              5、美缝胶收口处理。                         6、抽屉选用国产托底轨。                            7、五金品牌：悍高、东泰、星辉。    ","地柜：     W3350*H770 W3350*H770      ","㎡",5]
[4,"单开门","1、门代号及洞口尺寸：详见图纸（含门套、门楣）\n2、五金品种、规格：含合页、门吸、执手、闭门器（暗藏式）等所有五金配件\n3、门材料：实木复合\n4、五金品牌：顶固、坚朗、名门\n5、门芯（杉木、松木、实木多层）填充率不低于72%或桥洞力学板\n6、门扇两面碳素版，表面三聚氰胺贴面，门扇厚度不低于45mm，同色封边。              7、其他未尽事宜详见图纸、答疑、设计规范、相应图集等要求                       8、隐形子母门扇厚度不低于52mm。         9、正投影面积为成品门面积，含门套线条、门楣板。         ","/","㎡",45]
[5,"双开门",null,"/","㎡",17]
[6,"隐形单开门",null,"/","㎡",6]
[7,"子母门",null,"/","㎡",37]
[8,"总计"]

{"sheet":"门锁品牌推荐表","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}