{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"not_rendered":{"images":20,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":41,"n_cols":20,"rows_kept":41,"merged":[[0,1,0,19],[10,19,12,19],[20,19,21,19],[39,1,39,17]]}
[null,"安徽省交通控股集团有限公司2025年度新建改建路段服务区交安设施采购及安装项目"]
[{"$nulls":19},"单位：元"]
["序号","编号","区域","设施设备名称","项目特征","吕寨","阜南东","天华","竹丝湖","金社","漆园","王庄","广德","吴圩","涡阳北","合计数量","单位","单价（元）","合价（元）","参考图片"]
[1,223,"交安设施","警示锥筒","70CM*43CM\n重4KG  白底红条，橡胶",120,120,120,120,0,120,240,120,150,120,{"$f":"SUM(F4:O4)","v":1230},"个"]
[2,224,"交安设施","防撞桶","直径0.581高0.82厚20重4KG 黄底红白彩格，滚塑工艺，晶彩格反光腹",20,20,20,20,20,20,20,20,30,20,210,"个"]
[3,225,"交安设施","水泥隔离墩","50CM*50CM*35CM 黄底黑条",60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,600,"个"]
[4,226,"交安设施","爆闪灯","尺寸：60CM*27CM*25CM；\n太阳能板：单硅晶12V，17W；\n蓄电池：耐高温铅酸免维护蓄电池：12V/20AH,寿命>2年  红蓝双面灯；材质：铁型材+高透光性聚碳酸酯PC",4,4,4,4,2,4,4,4,4,4,38,"个"]
[5,227,"交安设施","凸面镜（广角镜）含立柱","2.2M，,镜面直径0.8M 银色立柱，橘黄色镜框，立柱长：2.5米，直径：76MM，厚度：2.0\n银色冷镀锌钢管，下方焊接简易三角支架，用于固定(备注：用于太阳能爆闪灯和凸面镜安装；安装要求：基础规格≥50*50*50CM，混凝土固定)",2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,20,"个"]
[6,228,"交安设施","水马","1.5IM+0.8M*0.32M，重12KG 红色或黄色，滚工艺",40,40,40,40,40,40,40,40,40,40,400,"个"]
[7,229,"交安设施","消防沙池（含刷漆、警示标志）","1.5M*1.2M*1.2M砖砌（刷红漆，警示标志白字）",2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,20,"个"]
[8,231,"交安设施","楼顶发光字钢结构部分","1、名称：楼顶发光字钢结构部分\n2、规格：详见图纸（根据服务区实地情况绘制）\n3、工艺做法：所用方管均为热镀锌钢管,材质均为Q235B。60x4.0@2000方管竖向龙骨；50x3.0@2000方管斜撑；40x2.5斜拉；50x3.0横向龙骨；250*150*14和260*160*14预埋件，M16化学螺栓固定；\n4、锚固施工方法根据现场屋面情况，结合设计图纸适合方案进行加固施工。\n5、描述不详之处详见设计图纸。\n6、楼面施工后做二次防水，服务区地理位置较为特殊，在强风条件楼顶字和钢架基本处于无任何遮挡情况，所以在主钢架材料和焊接方面必须保证安全性，镀锌钢管在焊接完成后所有焊点必须全部进行防锈处理，保证做到2年内免维护，后期每年进行一次检查和防锈处理。",0,0,84,108,0,0,{"v":18.34,"d":"18"},19,{"v":10.484,"d":"10"},108,{"$f":"SUM(F11:O11)","v":{"v":347.824,"d":"348"}},"㎡",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_A71941FC933F488B8DC722D1E7DD6615\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_A71941FC933F488B8DC722D1E7DD6615\",1)"}]
[9,232,"交安设施","楼顶发光字","1、名称：楼顶发光字发光字部分\n2、规格：详见图纸（色值参照驿达VI手册C:0,M:80,Y:100,K:0)\n3、工艺做法：2mm（6030号）铝板数码冲孔，环氧底漆二度，面喷氟碳漆；光源为户外防水LED芯片单颗点光源，单颗间距3cm，字内部内置镀锌支架，绿宝6BV电缆出线；2年内免维护。",0,0,{"v":46.8,"d":"47"},{"v":51.7,"d":"52"},0,0,{"v":26.72,"d":"27"},{"v":27.86,"d":"28"},{"v":16.92,"d":"17"},{"v":49.5,"d":"50"},{"v":219.5,"d":"220"},"㎡"]
[10,233,"交安设施","楼顶发光字电器控制及辅材","户外专用变压器28台（400w），交流接触器 1台（15A），漏电保护器1台，空开1台，时控器1台，6BV国标主线不少于100M根据主电源现场情况确定，所有主线为绿宝电缆出线，穿PVC硬线管保护",0,0,2,2,0,0,2,2,2,2,12,"套"]
[11,234,"交安设施","广场停车区总导视牌","1、规格：2000mm*5955mm高\n2、600mm*600mm*1000mmC30砼基础\n3、两根Φ219*6镀锌钢管立柱\n4、面层为3厚氟碳铝板，贴工程级反光膜（反光膜需按照公路交通标志使用反光膜的选择《道路交通反光膜》（GB/T18833—2012）的使用分类和等级范围，确定此设计的反光膜为Ⅴ类，即大角度反光膜，为微棱镜型结构，使用寿命一般为10年，可用于永久性交通标志、作业区设施和轮廓标；施工单位提供样膜。）\n5、标识牌上的内容根据设计图纸要求施工。\n6、具体详细做法详见设计图纸",2,2,2,2,2,0,2,2,2,2,18,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_DDD0DBA85D394DE6930A9EA60A19D9E3\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_DDD0DBA85D394DE6930A9EA60A19D9E3\",1)"}]
[12,235,"交安设施","广场停车区分流导视牌","1、规格：2000mm*6140mm高（以服务区广场标线及分流情况定实际内容及尺寸）\n2、600mm*600mm*1000mmC30砼基础\n3、两根Φ219*6镀锌钢管立柱\n4、面层为3厚氟碳铝板贴工程级反光膜（反光膜需按照公路交通标志使用反光膜的选择《道路交通反光膜》（GB/T18833—2012）的使用分类和等级范围，确定此设计的反光膜为Ⅴ类，即大角度反光膜，为微棱镜型结构，使用寿命一般为10年，可用于永久性交通标志、作业区设施和轮廓标；施工单位提供样膜。）\n5、标识牌上的内容根据设计图纸要求施工。\n6、具体详细做法详见设计图纸",2,2,2,2,2,0,2,2,2,2,18,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_DE72EE51D7024591B619D53A7B60A5FF\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_DE72EE51D7024591B619D53A7B60A5FF\",1)"}]
[13,236,"交安设施","广场停车区区域停车牌（小型汽车、大型客车、危化品车、牲畜车导视牌、大型货车导视牌）","1、规格：1400mm*3800mm高\n2、500mm*500mm*600mmC30砼基础\n3、1根Φ150*6镀锌钢管立柱\n4、面层为3厚氟碳铝板贴工程级反光膜（反光膜需按照公路交通标志使用反光膜的选择《道路交通反光膜》（GB/T18833—2012）的使用分类和等级范围，确定此设计的反光膜为Ⅴ类，即大角度反光膜，为微棱镜型结构，使用寿命一般为10年，可用于永久性交通标志、作业区设施和轮廓标；施工单位提供样膜。）\n5、标识牌上的内容根据设计图纸要求施工。\n6、具体详细做法详见设计图纸",10,10,10,10,10,0,10,10,10,10,90,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_ED45EC7A192A4642895AD32280F43C1F\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_ED45EC7A192A4642895AD32280F43C1F\",1)"}]
[14,237,"交安设施","户外宣传栏","7000mm*2700mm   （以服务区广场人流动线及面积实际情况，规划设计最终确定规格尺寸）\n5mm钢化玻璃、38mm*25mm方钢、1.2mm电解板折弯焊接成型、表面烤漆色样、文字丝印、内置有机板、130mm*130mm方管主架表面烤漆、液压杆支撑架、预埋件，",2,2,2,2,2,0,2,2,2,2,18,"套"]
[15,238,"交安设施","多功能导视牌","2MM铝板整体折弯焊接成型、内置龙骨焊接成型、字图形激光镂空、3mm乳白板面板、高亮度LED光源",20,20,20,20,0,0,20,20,20,20,160,"㎡"]
[16,239,"交安设施","监督提示牌/值班经理","700mm*1000mm，铝合金框体烤漆，铝型材插槽",2,2,2,2,2,0,2,2,2,2,18,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_835F5B9CA3C54E728BDB99FC70B60A77\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_835F5B9CA3C54E728BDB99FC70B60A77\",1)"}]
[17,240,"交安设施","服务之星","700mm*1000mm，铝合金框体烤漆，铝型材插槽",2,2,2,2,2,0,2,2,2,2,18,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_B9C2FCAEB7064359A0BD5DDD521E350A\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_B9C2FCAEB7064359A0BD5DDD521E350A\",1)"}]
[18,241,"交安设施","开水间门头","2.0不锈钢材质激光切割、围边焊接成型，整体分段烤漆。\nLED迷你字+开槽+布线+线盒+支撑配件+电源变压器",10,10,10,10,0,0,10,10,10,10,80,"㎡",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_CA55812C8069437FAE83F7A8CBC1E2E1\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_CA55812C8069437FAE83F7A8CBC1E2E1\",1)"}]
[19,242,"交安设施","开水间双面发光牌","700mm*500mm，2.0不锈钢材质激光切割、围边焊接成型，整体分段烤漆。\nLED迷你字+开槽+布线+线盒+支撑配件+电源变压器",2,2,2,2,0,0,2,2,2,2,16,"套"]
[20,243,"交安设施","开水间免费提供热水","200mm*200mm，亚克力烤漆丝印、标准3毫米厚度",4,4,4,4,4,0,4,4,4,4,36,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_470672AC65714123BD69FB409EEB0AC9\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_470672AC65714123BD69FB409EEB0AC9\",1)"}]
[21,244,"交安设施","驿达万佳便利店店招","20mm厚金属无边发光字定制安装，精工打磨，环氧底漆加汽车面漆。包含5mm铝塑板红色烤漆面板、灯箱底板及龙骨等一切安装辅材，由供货商自行考察现场。",2,2,2,2,0,0,2,2,2,2,16,"套",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_2C2CAB89AE344E8DB77EC7A0AC6A3E9B\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_2C2CAB89AE344E8DB77EC7A0AC6A3E9B\",1)"}]
[22,245,"交安设施","餐厅/便利店一览表","1350mm*710mm，5mm亚克力底板、反面烤漆、3mm亚克力粘结成盒子、2mm亚克力粘结成盒子",4,4,4,4,4,0,4,4,4,4,36,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_71ABF52E384B417BA883436183A19C56\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_71ABF52E384B417BA883436183A19C56\",1)"}]
[23,246,"交安设施","餐厅店招（便民服务导视牌）","2MM铝板整体折弯焊接成型、内置龙骨焊接成型、字图形激光镂空、3mm乳白板面板、高亮度LED光源",{"v":5.4,"d":"5"},{"v":5.4,"d":"5"},{"v":3.8,"d":"4"},{"v":8.58,"d":"9"},0,0,{"v":2.97,"d":"3"},{"v":5.76,"d":"6"},{"v":5.76,"d":"6"},{"v":5.76,"d":"6"},{"v":43.43,"d":"43"},"㎡",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_647476D863044F7B976463EE18FCC0DB\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_647476D863044F7B976463EE18FCC0DB\",1)"}]
[24,247,"交安设施","餐厅后厨标牌","150mm*100mm，红色反白双色板雕刻",50,50,50,50,50,0,50,50,50,50,450,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_363B2DF3431F4D778A03F95AAE3D2A87\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_363B2DF3431F4D778A03F95AAE3D2A87\",1)"}]
[25,248,"交安设施","公共厕所","2MM铝板整体折弯焊接成型、内置龙骨焊接成型、字图形激光镂空、3mm乳白板面板、高亮度LED光源",15,15,15,15,0,0,15,15,15,15,120,"㎡",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_E934E874AA32448DA3FCEA0B1AEC36D9\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_E934E874AA32448DA3FCEA0B1AEC36D9\",1)"}]
[26,249,"交安设施","公厕男女分区牌","规格：23*50cm\n材质：1.5MM不锈钢折弯焊接打磨、汽车烤漆、内置方管骨架、5mm乳白板面板、面板丝\n印、高亮度户外LED光源",4,4,4,4,0,0,4,4,4,4,32,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_F8BC99A6646F41DD8A5010BF9BE0AA47\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_F8BC99A6646F41DD8A5010BF9BE0AA47\",1)"}]
[27,250,"交安设施","公厕男女人形分区牌","370mm*1200mm，背发光，面板为2.0不锈钢材质，激光切割、围边焊接成型。背衬15毫米透明亚克力，发白光，开孔+布线",4,4,4,4,0,0,4,4,4,4,32,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_D1068DD5F075431098D63DCFB11D1CCD\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_D1068DD5F075431098D63DCFB11D1CCD\",1)"}]
[28,251,"交安设施","母婴室","规格：23*50cm\n材质：1.5MM不锈钢折弯焊接打磨、汽车烤漆、内置方管骨架、5mm乳白板面板、面板丝\n印、高亮度户外LED光源",2,2,2,2,0,0,2,2,2,2,16,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_154D013F776A4C96AF5AD5662586EB0E\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_154D013F776A4C96AF5AD5662586EB0E\",1)"}]
[29,252,"交安设施","第三卫生间（无障碍卫生间）","规格：23*50cm\n材质：1.5MM不锈钢折弯焊接打磨、汽车烤漆、内置方管骨架、5mm乳白板面板、面板丝\n印、高亮度户外LED光源",2,2,2,2,0,0,2,2,2,2,16,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_331F4F37E279482DBF02C410DCBEEB26\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_331F4F37E279482DBF02C410DCBEEB26\",1)"}]
[30,253,"交安设施","淋浴房","规格：23*50cm\n材质：1.5MM不锈钢折弯焊接打磨、汽车烤漆、内置方管骨架、5mm乳白板面板、面板丝\n印、高亮度户外LED光源",4,4,4,4,0,0,4,4,4,4,32,"块"]
[31,254,"交安设施","设备房功能区牌","450mm*300mm，铝合金分段烤漆闪银色、丝印红色、弧面牌",8,8,8,8,8,0,8,8,8,8,72,"块"]
[32,255,"交安设施","温馨提示牌1","300mm*150mm，亚克力烤漆丝印、标准3毫米厚度",50,50,50,50,50,0,50,50,50,50,450,"块"]
[33,256,"交安设施","温馨提示牌2","150mn*150mm，亚克力烤漆丝印、标准3毫米厚度",140,140,140,140,140,0,140,140,140,140,1260,"块"]
[34,257,"交安设施","温馨提示牌3","300mm*400mm，亚克力烤漆丝印、标准3毫米厚度",26,26,26,26,26,0,26,26,26,26,234,"块"]
[35,258,"交安设施","制度牌","500mm*700nm 5nm+3nm铝制海报夹外框 内容高清写真附\n匪膜附板(数量及内容按照服务区实际需求确认）",50,50,50,50,50,0,50,50,50,50,450,"块",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_AA5595CDD175442A8C4F3D5B2F736118\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_AA5595CDD175442A8C4F3D5B2F736118\",1)"}]
[36,259,"交安设施","防撞条","0.15m，高清户外写真附哑膜",400,400,400,400,400,0,400,400,400,400,3600,"m",null,null,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_DE3654F25B7D4581A6C22177CAB89CA9\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_DE3654F25B7D4581A6C22177CAB89CA9\",1)"}]
[null,"合计",{"$nulls":16},{"$f":"SUM(S4:S39)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["备注:所有产品进场前需报甲方确认品牌，并满足甲方验收要求，在进场时提供产品合格证、检测报告等相关技术资料。"]