{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["封面","单位工程汇总表","其他项目报价表","收费站综合楼-建筑工程","收费站综合楼-精装修工程","收费站设备房-建筑工程","收费站收费大棚-建筑、装饰工程","景观绿化工程","室外道路工程","室外附属工程","收费站综合楼-安装工程","收费站设备房-安装工程","收费站收费大棚-安装工程","室外附属工程-安装工程"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7],[4,0,4,7],[6,0,6,2],[6,3,6,6],[7,0,7,2],[7,3,7,7],[8,0,8,2],[8,3,8,6],[9,0,9,2],[9,3,9,7],[10,0,10,1],[10,2,10,5],[10,6,10,7],[11,0,12,7],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[13,6,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[15,6,15,7],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["阜淮高速阜南方集互通立交及连接线房建工程劳务"]
[]
["投标报价"]
[]
["投标报价（小写）",null,null,{"v":4000,"d":"4000.00"}]
["（大写）",null,null,4000]
["其中劳务投标报价（小写）",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["（大写）",null,null,0]
["单位名称:",{"$nulls":5},"(单位盖章)"]
[]
[]
["法定代表人 \r\n或其授权人:",{"$nulls":5},"(签字或盖章)"]
[]
["   投标时间:"]

{"sheet":"单位工程汇总表","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,1],[15,0,15,1],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["单位工程汇总表  "]
[null,null,""]
["序号","单位工程名称","金额（元）","备注"]
["1","收费站综合楼-建筑工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","收费站综合楼-精装修工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","收费站设备房-建筑工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","收费站收费大棚-建筑、装饰工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","景观绿化工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","室外道路工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","室外附属工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","收费站综合楼-安装工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","收费站设备房-安装工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","收费站收费大棚-安装工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","室外附属工程-安装工程",{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"其他项目报价",{"v":4000,"d":"4000.00"}]
["合计",null,{"v":4000,"d":"4000.00"}]
[null,"其中：劳务投标报价",{"v":0,"d":"0.00"}]
["注：1、本工程响应报价要包含夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、临时保护设施费、环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、工程排污环境保护税费等全部费用；包含全部材料进场后，按照相关规范要求进行检验，出第三方检验检验报告及相关性能试验等全部费用。\n2、此项目工程量为模拟工程量，实际施工工程量和施工内容以设计图纸为准，成交人中标后不得以工程量的增减等为任何理由，要求调价或补偿费用。"]

{"sheet":"其他项目报价表","index":2,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目报价表"]
["项目名称：阜淮高速阜南方集互通立交及连接线工程房建工程"]
["序号","项目名称","  单位"," 数量","综合单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"竣工图、竣工资料（具体套数满足业主要求）","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"场区外道路使用及恢复费用（如地方道路、路基便道等），场区内临时道路、场地硬化(混凝土硬化，含破除及外运，满足项目施工正常使用，施工过程中如损坏，需自行恢复)","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"施工用电、水（含接引、水电费、拆除恢复等相关费用）","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"临时设施费(含办公生活、仓库、工棚、标志标牌、绿化、警示等形象工程以及家具、空调、办公设备等)，须按照招标文件规定设置","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"消防、防雷检测并负责办理消防设计审查、消防验收等产生的全部费用","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"施工降排水费用","台班",20,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"第三方检测验收费用（承包人应委托有建设主管部门颁发的建设工程质量检测证书的第三方单位完成（竣）工检测、钢结构焊缝超声波探伤检测、防火涂料检测及沉降观测，第三方检测单位资质应上报至监理人和发包人书面认可，否则不予承认检测结果，投标人自行报价，结算不再调整","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"工程保险费用（工程保险费用含建筑工程一切险、第三者责任险及人身意外伤害险，承包人必须按国家相关规定和发包人的要求办理并报发包人备案，以总额价按项报价，按保单据实结算且不超过投标报价）","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"计日工","工日",20,{"v":200,"d":"200.00"},{"v":4000,"d":"4000.00"}]
[10,"污水处理五年运营管理费用含每季度的水质检测费用（不含水电），具体见合同专用条款","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"绿化苗木三年养护费用含每季度的除草修剪等，具体见合同专用条款","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"合计",{"$nulls":3},{"v":4000,"d":"4000.00"}]

{"sheet":"收费站综合楼-建筑工程","index":3,"n_rows":74,"n_cols":10,"rows_kept":74,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：收费站综合楼-建筑工程",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
[null,null,"土石方工程","","","","","","",""]
["1","010101001001","场地清理","1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告\n2、平整要求：正负30cm以内的场地平整\n3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整","m2",{"v":1206,"d":"1206.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","010101002001","挖基坑土方","1、部位：基础土方\n2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整\n3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等\n4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高\n5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",1913.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","010103001001","素土回填","1、部位：基础回填（含房心回填）\n2、填方材料品种：素土\n3、密实度要求：压实系数不得小于0.94\n4、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm\n5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",1696.52,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","040103002001","场内倒土","1、废弃料品种：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等\n2、运距：弃土或缺土的运距及弃土场自行考虑，报价含渣土费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行当地渣土运输管理规定，施工时不予调整\n3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n4、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",216.73,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"砌筑工程","","","",null,"","",""]
["5","010401001001","砖基础","1、部位：基础墙\n2、砖品种、规格、强度级：混凝土实心砖,M7.5水泥砂浆","m3",4.06,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","010402001001","砌块墙","1．部位：地上砌体墙\n2．墙厚：所有厚度的砌体墙\n3．砌块品种、规格、强度级：煤矸石烧结多孔砖墙\n4．砂浆强度级：M5水泥砂浆","m3",312.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","WB010401015001","墙基防潮层","1、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层","m2",40.62,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"混凝土工程","","","",null,"","",""]
["8","010404001001","垫层(C20)","1、部位：基础垫层","m3",29.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","010501004001","基础（C30)","1、部位：独立基础等","m3",{"v":157.2,"d":"157.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","010502001001","一次结构混凝土(C35)","1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等","m3",1.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","010502001002","一次结构混凝土(C30)","1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等","m3",352.58,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","010502001003","二次结构混凝土(C25)","1、部位：圈梁、过梁、水平联系梁、防水反梁、设备基础、门槛等","m3",23.06,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","010515001001","一级钢HPB300","1、钢筋种类、规格：一级钢综合（HPB300）\n2、含钢筋所需的连接方式","t",2.59,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","010515001002","三级钢HRB400","1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400）\n2、含钢筋所需的连接方式","t",65.83,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","010516002001","预埋铁件","1、钢材种类、规格：详见图纸\n2、油漆种类：所有外露铁件均应除锈涂红丹两道,刷防锈漆两度","t",{"v":0.2,"d":"0.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","WB010516005001","墙面钢板（丝）网","1、部位：砌体与混凝土等两种不同基体交接处\n2、材料种类：在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰钢丝网应标钢丝直径≮1mm(网宽度≥300mm、1mm厚、网眼尺寸不大于10mmX10mm或耐碱玻璃纤维网格布聚合物砂浆加强带(宽度≥300mm)进行处理,加强带与各基体搭接宽度不应小于150mm。\n3、含楼梯间和人流通道处钢丝网","m2",297.08,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","010802001001","铝合金门联窗","1、玻璃品种、厚度：6高透双银Low-E+20Ar+6","m2",19.14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","010802001002","铝合金平开门","1、玻璃品种、厚度：6高透双银Low-E+20Ar+6","m2",11.91,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","010802003001","甲级钢质防火门","1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品","m2",{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","010802003002","丙级钢质防火门","1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品","m2",30.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","010807001001","铝合金窗","1、玻璃品种、厚度：6高透双银Low-E+20Ar+6\n2、含消防救援窗、纱窗和手动开启装置","m2",191.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","010807003001","铝合金百叶窗","1、窗材质：深灰色铝合金百叶窗","m2",59.62,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"屋面及防水工程","","","",null,"","",""]
["23","010901001001","平屋面(无保温不上人)","1．浅色涂料保护层\n2．3厚+3厚双层SBS改性沥青防水卷材\n3．20厚1:3水泥砂浆找平层\n4．最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层\n5．2厚聚氨酯防水涂料\n6．15厚1:3水泥砂浆找平层","m2",27.95,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","010901001002","坡屋面(平瓦)","1．灰色平瓦\n2．挂瓦条30×30(h),中距按瓦材规格顺水条30×30(h),@500\n3．40厚C20细石混泥土找平层,内配C4@150×150钢筋网,分缝5m×5m\n4．屋面采用90厚现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料,B1级\n5．3厚+3厚双层SBS改性沥青防水卷材\n6．15厚1:3水泥砂浆找平层\n7．含檐沟防水做法","m2",491.65,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"楼地面装饰工程","","","",null,"","",""]
["25","011101003001","首层精装区域地面垫层","1．80厚C15混凝土垫层","m2",362.68,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","011001005001","保温隔热楼地面","1．保温隔热部位：层间楼板保温\n2．保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚高密度玻璃棉","m2",608.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","011101003002","细石混凝土地面\n12J304第11页DA9","1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂\n2、1.5厚聚氨酯涂料防水层(两道)\n3、最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层,抹平\n4、水泥浆一道(内掺建筑胶)\n5、80厚C15混凝土垫层","m2",{"v":1.9,"d":"1.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","011101001001","水泥砂浆楼面\n12J304第9页LA4","1、15厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整\n2、35厚C20细石混凝土\n3、1.5厚聚氨酯涂料防水层(两道)\n4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平\n5、水泥浆一道(内掺建筑胶)\n6、60厚LC7.5轻骨料混凝土","m2",43.68,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","011101001002","细石混凝土散水\n12J003第A2页节点6B","1、60厚C20细石混凝土随打随磨，撒1：1水泥砂子压实赶光\n2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆\n3、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料填充","m2",86.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","011101001003","花岗岩出入口坡道\n12J003第A8页节点12B","1、100厚花岗岩面层，水泥砂浆灌缝\n2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层\n3、100厚C20混凝土\n4、300厚3：7灰土分两步夯实","m2",8.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","011101001004","花岗岩台阶（灰土垫层）\n12J003第B2页节点5B","1、部位：台阶\n2、40厚花岗岩面层\n3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层\n4、素水泥浆一道\n5、60厚C20混凝土\n6、300厚3:7灰土垫层","m2",17.21,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"内墙装饰工程","","","",null,"","",""]
["32","011201001001","水泥砂浆内墙面\n05J909第NQ16-17","1．5厚1:3水泥砂浆(内掺防水剂)抹平\n2．9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道\n3．素刷水泥浆一道(内掺建筑胶)","m2",58.17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","011201001002","烟道内墙面","1．20厚1:3水泥砂浆随砌随抹平\n2．素刷水泥浆一道(内掺建筑胶)","m2",27.98,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"天棚装饰工程","","","",null,"","",""]
["34","011406001001","DP1白色无机涂料天棚（含防水）","1、界面剂一道\n2、1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层\n3、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道\n4、3厚1：2.5水泥砂浆找平\n5、白色无机涂料","m2",40.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","011406001002","DP2白色无机涂料天棚（无防水）","1、界面剂一道\n2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道\n3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平\n4、封底漆一道(干燥后再做面涂)\n5、白色无机涂料饰面层,A级","m2",5.73,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"外墙装饰工程","","","",null,"","",""]
["36","WB011406001001","外墙真石漆（有保温）-参皖2014J301第72页节点14","1、真石漆\n2、抗裂柔性耐水腻子刮平\n3、1.5厚聚氨酯防水涂料\n4、7厚抗裂砂浆面层,压入耐碱网格布\n5、1.5厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻纤网(复合一道加强型耐碱玻纤网布和普通型耐碱玻纤网布)\n6、墙面采用40厚岩棉条复合板(TR100,A级)胶粘剂粘贴并用锚栓锚固\n7、5厚聚合物水泥防水砂浆\n8、10厚聚合物水泥砂浆找平层,分两次抹灰并刮平扫毛","m2",868.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"其他装饰工程","","","",null,"","",""]
["37","011502007001","滴水线条","1、线条材料品种、规格、颜色：凡檐口、雨蓬、阳台、外廊、外凸线脚等部位底部均应做滴水线","m",325.68,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","011503001001","无障碍坡道栏杆","1、部位：无障碍坡道栏杆\n2、详见12J926第H2页","m",{"v":14.7,"d":"14.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","011503001002","楼梯栏杆","1．部位：普通楼梯栏杆\n2．栏杆材料种类、规格、品牌：楼梯栏杆做法见图集22J403-1第2-7页B2型(栏杆高为0.9m)","m",16.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","011503001003","楼梯栏杆","1．部位：无障碍楼梯栏杆\n2．栏杆材料种类、规格、品牌：楼梯栏杆做法见图集12J926第F7页(栏杆高为1.10m)","m",16.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","011503001004","护窗栏杆","1．部位：普通楼梯护窗栏杆\n2．详见22J403-1第C15页H3型","m",{"v":4.4,"d":"4.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","011503001005","护窗栏杆","1．部位：无障碍楼梯护窗栏杆\n2．护窗栏杆参见15J403-1第C15页H3型。","m",{"v":4.4,"d":"4.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","010606013001","成品篦子","1．部位：排水沟盖板\n2．铸铁盖板\n3．详07J306 2/P7","m2",{"v":3.3,"d":"3.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","010507007001","水簸箕","1、水簸箕","个",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","WB011501008001","空调洞","1、开洞类型、规格尺寸：详见图纸","个",{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","ZB010902004001","过水口","1、过水口","个",{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","ZB010902004002","排气帽","1．排气帽\n2．管道出屋面做法详见09J202-1 3/K30","个",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","WB010401020001","成品烟罩","1．成品烟罩","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","WB010401019001","成品烟道","1．成品烟道","m",{"v":12.6,"d":"12.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","ZB010507007001","混凝土封堵","1、部位：包括但不限于预留洞口、管道穿越墙体留洞等一切需封堵的二次灌浆\n2、投标人综合考虑自行报价，中标后不调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","011705001001","沉降观测","1．沉降观测\n2．竣工后,第一年内每隔2~3个月观测一次,以后每隔4~6个月观测一次。沉降停测标准可采用连续两次半年沉降量不超过 2mm。","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"技术措施工程","","","",null,"","",""]
[null,null,"脚手架工程","","","",null,"","",""]
["52","011701002001","脚手架","1．基础脚手架、外脚手架、砌筑脚手架、装饰脚手架等","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"混凝土模板及支架（撑）","","","",null,"","",""]
["53","011702001001","模板工程","1．所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输\n2．清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"垂直运输","","","",null,"","",""]
["54","011703001001","垂直运输","1．建筑垂直运输费","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"大型机械设备进出场及安拆","","","",null,"",null,""]
["55","011705001002","大型机械设备进出场及安拆","1．投标单位根据现有的图纸资料、招标文件和施工规范等资料，充分考虑，一次性报价，中标后不得调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},"",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"收费站综合楼-精装修工程","index":4,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：收费站综合楼-精装修工程",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
[null,null,"楼地面装饰工程","","","","","","",""]
["1","011101003001","CT-01 灰色防滑地砖","1．800X800X10mm厚灰色防滑地砖\n2．20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3．最厚处50厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平\n4．水泥浆一道(内掺建筑胶)","m2",855.83,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","011101003002","CT-02 灰色防滑地砖","1．600X600X10mm厚灰色防滑地砖\n2．20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3．水泥砂浆保护层\n4．1.5厚聚氨脂防水层两遍\n5．最薄处30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平\n6．水泥浆一道(内掺建筑胶)","m2",97.39,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","011101003003","CT-03 红缸砖地面","1．300X300X10mm厚红缸砖\n2．20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3．最厚处50厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平\n4．水泥浆一道(内掺建筑胶)","m2",20.54,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","011101003004","CT-06 抗静电地板","1．600X600X30mm厚抗静电地板\n2．10厚1:2.5水磨石面层\n3．水泥浆一道(内掺建筑胶)\n4．1.5厚聚氨酯涂料防水层(两道)\n5．20厚1:3水泥砂浆找平层\n6．水泥浆一道(内掺建筑胶)","m2",31.89,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","011106002001","地砖楼梯面","1、粘接层厚度、材料种类：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥粉\n2、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10mm防滑地砖，颜色详见图纸\n3、含美缝","m2",61.34,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","011102001001","门槛石","1．找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找坡层抹平\n2．结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉\n3．面层材料品种、规格、颜色：20mm厚玛雅灰石材","m2",12.04,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","WB011105006001","成品踢脚线","1、踢脚线高度：50mm\n2、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板\n3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm拉丝不锈钢","m",842.95,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程","","",""]
["8","011204003001","铺贴墙砖(300*600*10mm)","1．面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*10mm墙砖\n2．结合层材料种类：瓷砖专用黏贴剂\n3．基层抹灰：20mm厚水泥砂浆找平层\n4．其他：含美缝","m2",469.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","011406001001","无机防潮涂料","1．涂料品种、喷刷遍数：无机防潮涂料(一底三面），颜色详见图纸\n2．刮腻子要求：满刮三遍腻子（内掺水重3%~5%的108胶）\n3．墙面抹灰：10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛\n4．网格布材质：墙面满挂防裂网(5mm×5mm玻璃纤维网格布)\n5．基层处理：砖墙表面清除干净,墙面滚涂界面剂一遍,素水泥浆一道内掺水重3%~5%的108胶","m2",2269.13,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","011207001001","墙面封边","1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：黑色拉丝不锈钢1.2mm厚","m2",{"v":3.2,"d":"3.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","011207001002","墙面装饰板","1、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板\n2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：9mm厚竹木纤维板","m2",87.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"天棚工程","","",""]
["12","011407002001","天棚喷刷无机防潮涂料","1．刮腻子要求：满刮腻子2遍\n2．涂料品种、喷刷遍数：白色防潮无机涂料","m2",590.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","011302001001","石膏板吊顶","1．吊顶形式、吊杆规格、高度：龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定\n2．龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接\n3．面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚防水纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15","m2",385.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","011302002001","铝扣板吊顶（600*600*1.0mm）","1．吊顶形式、吊杆规格、高度：龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定\n2．龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接\n3．面层规格、种类：600*600*1.0mm铝扣板，颜色详见图纸","m2",426.13,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","011302002002","铝扣板吊顶（300*300*1.0mm）","1．吊顶形式、吊杆规格、高度：龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定\n2．龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接\n3．面层规格、种类：300*300*1.0mm铝扣板，颜色详见图纸","m2",66.98,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","011302002003","格栅吊顶","1．吊顶形式、吊杆规格、高度：龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定\n2．龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接\n3．格栅规格、种类：50*80*1.0木纹转印铝方通，颜色详见图纸","m2",43.73,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","011302002004","拉丝不锈钢吊顶","1．吊顶形式、吊杆规格、高度：龙骨吸顶吊件中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定\n2．龙骨材料种类、规格、中距：C型轻钢覆面横撑龙骨C50,间距1200,用挂插件与C50次龙骨连接\n3．基层材料种类、规格：15mm厚阻燃基层板\n4．面层规格、种类：1.2mm黑色拉丝不锈钢，颜色详见图纸","m2",6.76,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","011302001002","窗帘盒","1、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层\n2、面层材料品种、规格：9.5mm厚耐潮纸面石膏板\n3、涂料另计","m",50.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","WB011304002001","筒射灯开孔","1、内容：筒射灯开孔，尺寸综合考虑\n2、备注：描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求","个",{"v":99,"d":"99.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","011304001001","灯带（槽）","1、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板\n2、面层材料品种、规格、：9.5mm厚耐潮纸面石膏板\n3、其他：涂料另计","m",51.66,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","WB011304003001","检修口","1、检查口材料品种、规格：铝合金","个",{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"隔墙隔断装饰工程","","",""]
["22","010402001001","砖砌体管道包封","1、砌块品种、规格、强度级：240*115*53mm砖砌体","m3",3.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","011210006001","石膏板管道包封","1、骨架种类、规格：50轻钢龙骨\n2、基层种类、规格：12mm厚纸面石膏板","m2",38.68,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","011210005001","卫生间隔断","1、隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚原木色蜂窝铝板","m2",14.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","011210003001","淋浴隔断","1．玻璃品种、规格：12mm钢化超白玻璃\n2．含不锈钢门拉手，合页，不锈钢门夹，挡水石等五金配件","m2",55.77,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"门窗工程","","",""]
["26","010801002001","木质门","1、门材质：原木色木饰面门（含门套）\n2、含内置隔音棉、不锈钢合页、不锈钢执手锁、不锈钢门吸、静音密封条、挂衣钩，成品胡桃木饰面门套等一切五金配件","m2",183.33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","010802001001","金属门","1．门名称、代号及洞口尺寸：成品玻璃门\n2．其他：含合页、执手锁等一切五金配件","m2",24.57,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","010808004001","金属门窗套","1、基层材料种类：12mm厚阻燃板基层\n2、面层材料品种、规格：1.2mm厚深灰色拉丝不锈钢","m2",2.04,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"其他装饰工程","","",""]
["29","010809004001","石材窗台板","1、窗台板材质、规格、颜色：20mm灰色人造石\n2、石材专用粘贴剂","m2",23.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","011505001001","成品镜柜","1、规格、尺寸：1550*1000*150mm\n2、材料品种、规格、颜色：成品镜柜","套",{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","011505001002","浴室柜","1、支架材料品种、规格：40*40*4mm镀锌方钢、200*200*12mm镀锌钢板埋件、5.8级M12螺栓\n2、台面材料品种、规格：20mm浅灰色大理石\n3、柜体材料品种、规格：15mm原木色木饰面","m2",13.17,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","011501005001","成品定制衣柜","1、台柜规格：550mm\n2、材料种类、规格：15mm白色烤漆板","m2",56.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","011501005002","成品定制鞋柜","1、台柜规格：550mm\n2、材料种类、规格：15mm白色烤漆板/原木色木饰面","m2",21.84,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","011501005003","成品定制冰箱组合柜","1、台柜规格：600*550mm\n2、材料种类、规格：20mm浅灰色大理石","套",{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","011501005004","成品定制电视背景柜","1、台柜规格：550mm\n2、材料种类、规格：15mm白色烤漆板","m2",108.55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","011501005005","成品定制阳台吊柜","1、台柜规格：300mm\n2、材料种类、规格：15mm原木色木饰面","m2",{"v":16.9,"d":"16.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","011501005006","洗衣机组合柜","1、台柜规格：1440*980*600mm\n2、材料种类、规格：20mm浅灰色大理石、15mm灰色烤漆板","套",{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","011501005007","成品洞洞板","1、材料种类、规格：12mm实木多层板","个",{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","011505010001","成品穿衣镜","1、镜面玻璃品种、规格：5mm厚银镜","m2",11.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","011505008001","厕纸架","1、材料品种、规格、颜色：厕纸架","个",{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","011505006001","毛巾架","1、材料品种、规格、颜色：毛巾浴巾架","套",{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","011505006002","置物架","1、材料品种、规格、颜色：置物架","套",{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","011501005008","拖把池","1．材料种类、规格：成品拖把池","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","011505005001","无障碍洗漱台安全抓杆","1、无障碍洗漱台安全抓杆","副",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","011505005002","无障碍大便器安全抓杆","1、无障碍大便器安全抓杆","副",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","011505005003","无障碍墙面安全抓杆","1、无障碍墙面安全抓杆","副",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","011505006003","手摇升降晾衣杆","1、材料品种、规格、颜色：手摇升降晾衣杆","套",{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","011501001001","床","1、材料品种、规格、颜色：成品床（含环保床垫和床上用品）","套",{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","011501001002","床头柜","1、材料品种、规格、颜色：成品床头柜","组",{"v":26,"d":"26.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","010810001001","窗帘","1、窗帘材质：成品窗帘\n2、含罗马杆、轨道等","m2",133.38,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","011701001001","综合脚手架","1、名称：装饰综合脚手架\n2、内容：综合考虑脚手架材质、搭拆方式等","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["52","WB011703002001","装饰工程垂直运输","1、建筑物建筑类型及结构形式：综合考虑","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计","","","",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"收费站设备房-建筑工程","index":5,"n_rows":71,"n_cols":10,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：收费站设备房-建筑工程",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
[null,null,"土石方工程","","","","","","",""]
["1","010101001001","场地清理","1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告\n2、平整要求：正负30cm以内的场地平整\n3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整","m2",{"v":330,"d":"330.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","010101002001","挖基坑土方","1、部位：基础土方\n2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整\n3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等\n4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高\n5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",1597.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","010103001001","素土回填","1、部位：基础回填（含房心回填）\n2、填方材料品种：素土\n3、密实度要求：压实系数不得小于0.94\n4、夯填(碾压)：回填土应同步对称,均衡进行,分层夯实,人工夯实厚度≤250mm,机械夯实厚度≤300mm\n5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",1318.35,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","010103001002","回填方","1．回填范围：水池底板\n2．密实度要求：符合设计及相关规范要求\n3．填方材料品种：2：8灰土\n4．备注：描述不详之处详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求","m3",166.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","040103002001","场内倒土","1、废弃料品种：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等\n2、运距：弃土或缺土的运距及弃土场自行考虑，报价含渣土费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行当地渣土运输管理规定，施工时不予调整\n3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n4、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",278.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"砌筑工程","","",""]
["6","010401001001","砖基础","1、部位：基础墙\n2、砖品种、规格、强度级：混凝土实心砖,M7.5水泥砂浆","m3",25.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","010402001001","砌块墙","1．部位：地上砌体墙\n2．墙厚：所有厚度的砌体墙\n3．砌块品种、规格、强度级：煤矸石烧结多孔砖墙\n4．砂浆强度级：M5水泥砂浆","m3",57.82,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","WB010401015001","墙基防潮层","1、防潮层材料种类：20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层","m2",25.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"混凝土工程","","",""]
["9","010404001001","垫层(C20)","1、部位：基础垫层","m3",35.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","010501004001","基础（C30)","1．部位：独立基础、筏板基础等","m3",161.61,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","010502001001","一次结构混凝土(C30)","1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等","m3",{"v":212.6,"d":"212.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","010502001002","二次结构混凝土(C25)","1、部位：圈梁、过梁、水平联系梁、防水反梁、设备基础、门槛等","m3",6.91,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","010515001001","一级钢HPB300","1、钢筋种类、规格：一级钢综合（HPB300）\n2、含钢筋所需的连接方式","t",0.69,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","010515001002","三级钢HRB400","1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400）\n2、含钢筋所需的连接方式","t",48.71,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","010516002001","预埋铁件","1、钢材种类、规格：详见图纸\n2、油漆种类：所有外露铁件均应除锈涂红丹两道,刷防锈漆两度","t",{"v":0.2,"d":"0.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","WB010516005001","墙面钢板（丝）网","1、部位：砌体与混凝土等两种不同基体交接处\n2、材料种类：在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰钢丝网应标钢丝直径≮1mm(网宽度≥300mm、1mm厚、网眼尺寸不大于10mmX10mm或耐碱玻璃纤维网格布聚合物砂浆加强带(宽度≥300mm)进行处理,加强带与各基体搭接宽度不应小于150mm。\n3、含楼梯间和人流通道处钢丝网","m2",105.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"门窗工程","","",""]
["17","010802003001","甲级钢质防火门","1、备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品","m2",25.08,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","010801004001","木质防火门","1．备注：专业厂家制作安装，符合设计、规范及相关验收标准，选用消防部门认可的合格产品","m2",4.32,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","010807001001","铝合金窗","1．玻璃品种、厚度：普通5厚白玻璃\n2．含消防救援窗、纱窗和手动开启装置","m2",29.34,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","010807003001","铝合金百叶窗","1．窗材质：金刚纱窗","m2",22.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"屋面及防水工程","","",""]
["21","010901001001","坡屋面(平瓦)","1．灰色平瓦\n2．挂瓦条30×30(h),中距按瓦材规格顺水条30×30(h),@500\n3．40厚C20细石混泥土找平层,内配C4@150×150钢筋网,分缝5m×5m\n4．3厚+3厚双层SBS改性沥青防水卷材\n5．15厚1:3水泥砂浆找平层\n6．含檐沟防水做法","m2",449.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","010903002001","地下室外墙防水\n10J301第18页外墙1a","1、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)\n2、4厚SBS改性沥青防水卷材\n3、30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用醋酸乙烯胶粘剂粘贴\n4、2:8灰土分层夯实（另计）","m2",206.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","010902003001","地下室底板防水\n参10J301第16页底板1","1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层\n2、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)\n3、4厚SBS改性沥青防水卷材\n4、10厚1:4石灰砂浆隔离层\n5、50厚C20细石混凝土整浇保护层,随捣随抹平","m2",206.61,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","010902003002","水池内壁","1、20厚1:2防水水泥砂浆抹面","m2",119.34,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","010902003003","消防水池底板","1、20厚1：2.5防水砂浆找平\n2、1.5mm水泥基渗透结晶防水涂层(用量不小于1.5kg/m2)\n3、1.5mm水泥基渗透结晶防水涂层(用量不小于1.5kg/m2) \n4、30厚1:2聚合物防水砂浆找平","m2",{"v":57.8,"d":"57.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","010903004001","止水带","1、部位：地下室底板与外墙交接处\n2、止水带材料种类：3mm厚钢板止水带","m",{"v":32.2,"d":"32.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"楼地面装饰工程","","",""]
["27","011102003001","1200*600防滑地砖地面\n12J304第60页DB21","1、1200*600地砖，干水泥擦缝\n2、30厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉\n3、1.5厚聚氨酯防水层（两道）\n4、最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层，抹平\n5、水泥浆一道（内掺建筑胶）\n6、80厚C15混凝土垫层\n7、150厚碎石夯入土中","m2",80.22,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","011102003002","1200*600防滑地砖地面\n12J304第77页DB72","1．10厚地砖,用聚合物水泥砂浆铺砌,面层做防滑处理\n2．5厚聚合物水泥砂浆结合层\n3．1.5厚聚氨酯防水层（两道）\n4．最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层，抹平\n5．水泥浆一道（内掺建筑胶）\n6．80厚C15混凝土垫层\n7．150厚碎石夯入土中","m2",177.46,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","011101003001","防油细石混凝土地面   \n12J304第126页DG4","1、50厚C25防油细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂\n2、1.5聚氨酯防水层（两道）\n3、20厚1：3水泥砂浆找平层\n4、水泥浆一道（内掺建筑胶）\n5、80厚C15混凝土垫层\n6、150厚碎石夯入土中","m2",1.95,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","011105003001","地砖踢脚线\n12J304第183页","1、结合层：10厚1：2水泥砂浆粘贴","m",185.96,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","011101001001","细石混凝土散水\n12J003第A2页节点6B","1、60厚C20细石混凝土随打随磨，撒1：1水泥砂子压实赶光\n2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆\n3、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料填充","m2",{"v":66.5,"d":"66.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","011101001002","花岗岩出入口坡道\n12J003第A8页节点12B","1、100厚花岗岩面层，水泥砂浆灌缝\n2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层\n3、100厚C20混凝土\n4、300厚3：7灰土分两步夯实","m2",75.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","011101001003","花岗岩台阶（灰土垫层）\n12J003第B2页节点5B","1、部位：台阶\n2、40厚花岗岩面层\n3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层\n4、素水泥浆一道\n5、60厚C20混凝土\n6、300厚3:7灰土垫层","m2",21.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"内墙装饰工程","","",""]
["34","011201001001","水泥砂浆内墙面\n05J909第NQ16-17","1．5厚1:3水泥砂浆(内掺防水剂)抹平\n2．9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道\n3．素刷水泥浆一道(内掺建筑胶)","m2",23.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","011406001001","白色无机涂料\n05J909第NQ12-16","1．9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆分遍抹平\n2．2厚面层耐水腻子分遍刮平\n3．白色无机涂料饰面层","m2",815.35,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"天棚装饰工程","","",""]
["36","011406001002","DP1白色无机涂料天棚（含防水）","1、界面剂一道\n2、1.5厚聚氨酯防水涂料防潮层\n3、5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道\n4、3厚1：2.5水泥砂浆找平\n5、白色无机涂料","m2",167.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","011406001003","DP2白色无机涂料天棚（无防水）","1、界面剂一道\n2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道\n3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平\n4、封底漆一道(干燥后再做面涂)\n5、白色无机涂料饰面层,A级","m2",{"v":211,"d":"211.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"外墙装饰工程","","",""]
["38","WB011406001001","外墙真石漆（有保温）-参皖2014J301第72页节点14","1．真石漆\n2．抗裂柔性耐水腻子刮平\n3．1.5厚聚氨酯防水涂料\n4．5厚聚合物水泥防水砂浆\n5．6厚1:2.5水泥砂浆找平(砖墙)/12厚1:2.5水泥砂浆找平(混凝土墙)\n6．12厚1:2水泥砂浆打底(砖墙)/素刷水泥浆一道,内掺水重5%的建筑胶(混凝土墙)\n7．5厚1:2水泥砂浆打底扫毛(混凝土墙)\n8．界面剂一道(混凝土墙)","m2",{"v":415.6,"d":"415.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"其他装饰工程","","",""]
["39","011502007001","滴水线条","1、线条材料品种、规格、颜色：凡檐口、雨蓬、阳台、外廊、外凸线脚等部位底部均应做滴水线","m",38.66,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","011503001001","楼梯栏杆","1．部位：楼梯栏杆\n2．栏杆材料种类、规格、品牌：楼梯栏杆做法见图集15J403-1 A2/B14","m",{"v":5.2,"d":"5.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","010606013001","成品篦子","1．部位：排水沟盖板\n2．铸铁盖板\n3．详见05J927-1","m2",6.87,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","010507007001","水簸箕","1、水簸箕","个",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","011502007002","钢爬梯","1、材料品种、规格、颜色：钢爬梯\n2、详见07A906 一/1-56","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","010512008001","挡鼠板","1、600mm","m2",7.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","010807004001","防蝇虫纱窗","门设门帘、风幕、纱门等防蝇虫设施,通风道安装防蝇虫纱窗、纱罩。","m2",{"v":29.4,"d":"29.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","010903004002","墙面变形缝","1、详《变形缝建筑构造(三)》04CJ01-3金属盖板型","m",7.68,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","010902008001","屋面变形缝","1、详《变形缝建筑构造(三)》04CJ01-3金属盖板型","m",10.87,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","ZB010507007001","混凝土封堵","1、部位：包括但不限于预留洞口、管道穿越墙体留洞等一切需封堵的二次灌浆\n2、投标人综合考虑自行报价，中标后不调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","011705001001","沉降观测","1．沉降观测\n2．竣工后,第一年内每隔2~3个月观测一次,以后每隔4~6个月观测一次。沉降停测标准可采用连续两次半年沉降量不超过 2mm。","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50",null,"技术措施工程","","",""]
["51",null,"脚手架工程","","",""]
["52","011701002001","脚手架","1．基础脚手架、外脚手架、砌筑脚手架、装饰脚手架等","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"混凝土模板及支架（撑）","","",""]
["53","011702001001","模板工程","1．所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输\n2．清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"垂直运输","","",""]
["54","011703001001","垂直运输","1．建筑垂直运输费","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},"",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"收费站收费大棚-建筑、装饰工程","index":6,"n_rows":41,"n_cols":10,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：收费站收费大棚-建筑、装饰工程",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
[null,null,"土石方工程","","","","","","",""]
["1","010101001001","平整场地","1．土壤类别：详见现场土质及地勘报告\n2．平整要求：正负30cm以内的场地平整\n3．备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整","m2",{"v":483,"d":"483.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","010101004001","挖基坑土方","1．部位：基础土方\n2．在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整\n3．土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等\n4．挖土深度：详见施工图纸及地勘报告，基坑支护范围内所有土方开挖，及红线范围内均开挖至设计标高\n5．备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n6．此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",422.41,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","WB010101013001","余方弃置","1．废弃料品种：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等\n2．运距：弃土或缺土的运距及弃土场自行考虑，报价含渣土费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行当地渣土运输管理规定，施工时不予调整\n3．备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n4．此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",422.41,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","010103001001","混凝土回填","1．部位：基坑回填\n2．填方材料品种：C20素混凝土","m3",391.33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"钢筋混凝土工程","","",""]
["5","010404001001","基础垫层","1．混凝土强度等级：C20","m3",{"v":3.6,"d":"3.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","010501003001","基础","1．部位：独立基础、基础短柱\n2．混凝土强度等级：C30","m3",27.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","010501006001","柱脚灌浆","1．灌浆材料及强度等级：C30无收缩细石混凝土","m3",0.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","010501006002","柱脚包封","1．灌浆材料及强度等级：C20素混凝土包裹","m3",{"v":1.3,"d":"1.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","010515001001","现浇构件钢筋","1．钢筋种类、规格：三级钢综合 （HRB400 ），含钢筋连接","t",2.19,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","011702001001","模板工程","1．混凝土垫层、基础、柱、柱脚包封所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输\n2．清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"金属结构工程","","",""]
["11","010516002001","预埋铁件","1．规格：34mm厚柱脚钢板\n2．铁件尺寸：含锚栓、锚栓垫片、加劲肋等附属构件","t",0.83,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","WB010603001001","钢柱","1．钢材品种：Q235B\n2．钢材规格：φ402*14mm\n3．其他：含柱顶封板，柱顶加劲肋等附属构件\n4．除锈：喷砂除锈，除锈等级Sa2.5","t",4.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","010601001001","钢网架","1．钢材品种、规格：Q235B\n2．网架节点形式、连接方式：螺栓球式\n3．其他：含上弦杆、下弦杆、腹杆、螺栓球、封板、锥头、套筒、销钉、支座等所有网架构件\n4．除锈：喷砂除锈，除锈等级Sa2.5","t",14.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","010606002001","钢檩条","1．构件类型：Q235B\n2．构件规格：热镀锌矩形管（方管）\n3．其他：含檩托、隅撑、连接板、连接螺栓等附属构件","t",4.12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","010606011001","不锈钢天沟","1．天沟形式：U型\n2．天沟材质规格：2.5mm厚不锈钢板天沟，具体规格详见图纸\n3．其他：含天沟角钢加劲肋等","t",0.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","WB010606016001","高强螺栓","1．规格型号：M20","套",{"v":648,"d":"648.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","WB010606016002","高强螺栓","1．规格型号：M22","套",{"v":260,"d":"260.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","WB010606016003","高强螺栓","1．规格型号：M27","套",{"v":172,"d":"172.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","WB010606016004","高强螺栓","1．规格型号：M30","套",{"v":56,"d":"56.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","WB010606016005","高强螺栓","1．规格型号：M33","套",{"v":76,"d":"76.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","WB010606016006","高强螺栓","1．规格型号：M39","套",{"v":60,"d":"60.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","011405001001","金属面油漆","1．底漆：环氧富锌底漆两道\n2．中间漆：环氧云铁中间漆两道\n3．漆膜干膜厚度为150um","m2",1096.74,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","011407005001","钢柱刷防火涂料","1．防火等级要求：耐火极限不小于2.5h\n2．涂料品种、喷刷遍数：厚涂型防火涂料","m2",{"v":46.4,"d":"46.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","011407005002","钢网架刷防火涂料","1．防火等级要求：耐火极限不小于1.5h\n2．涂料品种、喷刷遍数：薄涂型防火涂料","m2",335.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","011407005003","屋面檩条及其他构件刷防火涂料","1．防火等级要求：耐火极限不小于1.0h\n2．涂料品种、喷刷遍数：薄涂型防火涂料","m2",715.11,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","WB010605003001","钢板屋面板","1．屋面板品种、规格：0.6厚820型海蓝色彩钢板\n2．4厚SBS改性沥青防水卷材\n3．0.8mm厚压型钢板\n4．含包脚板等","m2",479.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"装饰及其他工程","","",""]
["27","WB011209014001","幕墙龙骨","1．部位：钢柱外包、侧面封檐、字牌龙骨、吊顶龙骨\n2．骨架材料种类、规格：热镀锌方管龙骨，具体规格详见图纸","t",{"v":9.5,"d":"9.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","WB011209008001","金属板幕墙","1．部位：钢柱外包、侧面封檐\n2．金属板材品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂银灰色铝单板","m2",467.72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","WB011302005001","吊顶天棚","1．部位：吊顶天棚\n2．面层材料品种、规格：3厚铝单板","m2",370.64,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","WB011507004001","牌面板安装","1．规格：2200*2600mm\n2．字体：采用钛金字,字体为魏碑,发光字体","块",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","WB011507004002","集团logo字","1．材料种类、规格：发光字含logo，详见集团标准做法","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","011701002001","综合脚手架","1．搭设方式：投标单位自行勘查现场，结合设计图纸，综合考虑，中标后不予调整\n2．脚手架材质：投标单位自行勘查现场，结合设计图纸，综合考虑，中标后不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},"",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"景观绿化工程","index":7,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：景观绿化工程",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
[null,null,"景观工程","","","","","","",""]
["1","ZB050305010001","成品坐凳","1．座椅规格：1800*570*750mm\n2．座椅材质：铸铝框架，底部钢管加固，仿木纹锌合金座板","套",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","050101010001","整理绿化用地","1．内容：绿化用地整理、翻耕\n2．种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行分析，采取相应的消毒，施肥和客土等措施\n3．严禁使用建筑垃圾土、烟碱土、重粘土以及含有他有害物质的土壤\n4．弃土运距：投标单位自行勘查现场，综合考虑","m2",{"v":2382,"d":"2382.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","050101009001","种植土回（换）填","1．回填土质要求：种植土掺30%泥炭土\n2．取土运距：综合考虑\n3．回填厚度：平均30cm","m3",{"v":740,"d":"740.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","050102001001","栽植丛生乌桕","1．苗木种类：丛生乌桕\n2．株高（cm）：900-1000\n3．冠幅（cm）：400-450\n4．养护期：2年\n5．养护等级：一级\n6．其他：含四角桩支撑、树干刷白、草绳绕树干等\n7．备注：丛生，3分枝以上，每分枝杆径15cm以上，冠型丰满","株",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","050102001002","栽植丛生朴树","1．苗木种类：丛生朴树\n2．株高（cm）：900-950\n3．冠幅（cm）：650-750\n4．养护期：2年\n5．养护等级：一级\n6．其他：含四角桩支撑、树干刷白、草绳绕树干等\n7．备注：丛生，3分枝以上，每分枝杆径15cm以上，冠型丰满","株",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","050102001003","栽植日本早樱","1．苗木种类：日本早樱\n2．胸/地径（cm）：D12\n3．株高（cm）：350-400\n4．冠幅（cm）：350-400\n5．养护期：2年\n6．养护等级：一级\n7．其他：含四角桩支撑、树干刷白、草绳绕树干等\n8．备注：树形开展，分枝4以上","株",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","050102001004","栽植榉树","1．苗木种类：榉树\n2．胸径（cm）：18\n3．株高（cm）：650-750\n4．冠幅（cm）：400-450\n5．养护期：2年\n6．养护等级：一级\n7．其他：含四角桩支撑、树干刷白、草绳绕树干等\n8．备注：全冠苗，保留三级以上分枝，树冠饱满","株",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","050102001005","栽植金桂","1．苗木种类：金桂\n2．胸径（cm）：D15或以上\n3．株高（cm）：400-450\n4．冠幅（cm）：400-450\n5．养护期：2年\n6．养护等级：一级\n7．其他：含四角桩支撑、树干刷白、草绳绕树干等\n8．备注：全冠苗，单杆，树冠饱满","株",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","050102001006","栽植香樟","1．苗木种类：香樟\n2．胸径（cm）：16-17\n3．株高（cm）：550-600\n4．冠幅（cm）：350-400\n5．养护期：2年\n6．养护等级：一级\n7．其他：含四角桩支撑、树干刷白、草绳绕树干等\n8．备注：全冠苗，保留三级以上分枝，树冠饱满","株",{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","050102012001","铺种草皮","1．草皮种类：百慕大追播黑麦草（25g/㎡）\n2．铺种方式：满铺\n3．养护期：2年\n4．养护等级：一级","m2",{"v":2382,"d":"2382.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},"",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"室外道路工程","index":8,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：室外道路工程",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
[null,null,"园路工程","","","","","","",""]
["1","050201001001","互锁砖园路","1．路基：压实系数＞0.94\n2．基层：150mm碎石\n3．垫层：100mmC15混凝土，含模板\n4．结合层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆\n5．面层：300*300*60mm芝麻灰仿石材互锁砖（防滑面层）","m2",158.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","050201001002","花岗岩园路","1．路基：压实系数＞0.94\n2．基层：150mm碎石\n3．垫层：100mmC15混凝土，含模板\n4．结合层：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆\n5．面层：1200*400*120mm芝麻灰仿石材道板砖（防滑面层）","m2",309.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","040203009001","篮球场","1、路基：压实系数＞0.93\n2、基层：150-200mm级配碎石\n3、垫层：150mm水泥石粉层，水泥含量8%\n4、面层：40mm厚中粒沥青混凝土，30mm细粒沥青混凝土，7mm硅PU塑胶面层\n5、其他：具体做法详见08J933-1-X2-合3","m2",212.83,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","040205006001","篮球场标线","1、10cm宽双组份纳米硅PU白线漆","m2",11.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","050307019001","成品室外篮球架","1、名称及材质：单杆液压型篮球架","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"道路工程","","",""]
["6","040203006001","轻型沥青混凝土路面","1、40mm厚SBS改性沥青混凝土（AC-13）\n2、60mm厚SBS改性沥青混凝土（AC-20）\n3、水稳层与沥青层之间设置透层+封层，沥青层之间喷洒5mm厚乳化沥青粘结层\n4、200mm厚5%水泥稳定碎石\n5、200mm厚3%水泥稳定碎石\n6、水稳间洒布水泥净浆\n7、含路基碾压及检测、路基外扩、路基养护等","m2",1489.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","040203001001","路面衔接","1、内容：路基拆除、外运、挖台阶、铺设土工合成材料、基层、面层铺筑、压实等\n2、其他：综合考虑报价，一次性包死，中标后不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","050201003001","铺设路缘石","1．路牙材料种类：芝麻灰仿石材路缘石\n2．路牙材料规格：1200*150*300mm\n3．其他：缘石之间采用1:2水泥沙浆勾缝，缝宽5mm\n4．垫层及靠背：150mm级配碎石基层，C15混凝土垫层及靠背，含路基整形、靠背模板及弧形岛头","m",477.19,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","040205006002","标线","1、部位：路缘石外、停车位处标线、路面导向箭头、文字、标志、减速震荡标线、斑马线等\n2、材料品种：2.0mm厚树脂防滑型热熔漆","m2",106.93,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","040205019001","橡胶减速带","1．材料品种：橡胶减速带\n2．规格、型号：250mm宽","m",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","041106001001","大型机械设备进出场及安拆","1、机械设备名称：摊铺机及压路机\n2、机械设备规格型号：综合考虑设备型号，满足施工需求","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},"",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"室外附属工程","index":9,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,3],[1,4,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["房建劳务招标清单",null,null,"","","","","","",""]
["工程名称：室外附属工程",null,null,"","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）","","",""]
[{"$nulls":3},"","","","全费用综合单价（含税）","全费用合价（含税）","劳务费用综合单价（含税）","劳务费用合价（含税）"]
[null,null,"室外土石方工程","","","","","","",""]
["1","010101001001","场地清理","1、土壤类别：详见现场土质及地勘报告\n2、平整要求：正负30cm以内的场地平整\n3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整","m2",18.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","040101002001","挖土方","1、部位：沟槽及基坑土方\n2、在接近设计标高时必须预留一定厚度的土层使用人工清理，预留土层厚度按施工规范执行，投标单位综合考虑报价，标后不予调整\n3、土壤类别：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等\n4、挖土深度：详见施工图纸及地勘报告\n5、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n6、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",2232.86,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","WB010101009001","填土碾压","1、土壤类别：素土\n2、压实系数：大于0.94\n3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n4、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",1323.72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","040103002001","场内倒土","1、废弃料品种：见地勘报告及现场土质，自行考虑包括但不限地淤泥，建筑垃圾，杂填土，树根，地面硬化等\n2、运距：弃土或缺土的运距及弃土场自行考虑，报价含渣土费、取弃土费、保洁费等，以及城管、市容、路政、环保部门征收的等发生的一切费用,且严格执行当地渣土运输管理规定，施工时不予调整\n3、备注：投标人自行勘察现场，综合考虑，综合报价，中标后不予调整\n4、此工程量为消耗量，具体方案由投标人自行考虑，中标后不予调整","m3",909.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"污水处理工程","","",""]
[null,null,"污水处理土建工程","","",""]
[null,null,"混凝土工程","","",""]
["5","010404001001","垫层(C20)","1、部位：基础垫层","m3",4.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","010501004001","基础（C30)","1．部位：满堂基础","m3",7.34,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","010502001001","一次结构混凝土(C30)","1、部位：柱、梁、板、墙、楼梯、后浇带等","m3",22.34,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","010515001001","一级钢HPB300","1、钢筋种类、规格：一级钢综合（HPB300）\n2、含钢筋所需的连接方式","t",0.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","010515001002","三级钢HRB400","1、钢筋种类、规格：三级钢综合（HRB400）\n2、含钢筋所需的连接方式","t",4.33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","010516002001","预埋铁件","1、钢材种类、规格：详见图纸\n2、油漆种类：所有外露铁件均应除锈涂红丹两道,刷防锈漆两度","t",0.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"屋面及防水工程","","",""]
["11","010903004001","墙面变形缝","1．部位：水池底板与外墙交接处\n2．止水带材料种类：3mm厚钢板止水带","m",{"v":12.2,"d":"12.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","010903004002","墙面变形缝","1．部位：水池顶板与外墙交接处\n2．止水带材料种类：遇水膨胀止水腻子条","m",{"v":12.2,"d":"12.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","010903002001","墙面涂膜防水","1．部位：水池内壁\n2．防水膜品种：内壁采用防腐涂料二底二面,漆(干)膜总厚度≥200μm(成分主要为聚氨酯和环氧树脂)","m2",63.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","010903002002","墙面涂膜防水","1．部位：外侧池壁\n2．防水膜品种：外侧池壁采用环氧煤沥青一底一面,漆(干)膜总厚度≥120μm","m2",54.27,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","011503001001","金属扶手、栏杆、栏板","1．部位：格栅栏杆\n2．栏杆材料种类、规格、品牌：1.2米不锈钢栏杆（PA2）详见06J403-1,88页","m",4.44,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","011503001002","警示标志","1．部位：警示标志\n2．材料种类、规格、品牌：机械格栅周围周围设警示标志\n3．投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","010606008001","钢梯","1．材料品种、规格、颜色：不锈钢爬梯","t",{"v":0.2,"d":"0.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"技术措施工程","","",""]
[null,null,"脚手架工程","","",""]
["18","011701002001","脚手架","1．基础脚手架、外脚手架、砌筑脚手架、装饰脚手架等","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"混凝土模板及支架（撑）","","",""]
["19","011702001001","模板工程","1．所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输\n2．清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"室外雨污水工程","","",""]
["20","WB040501021002","管道垫层","1．垫层材质及厚度：180°砂石基础\n2．做法：详见04S516-11","m3",101.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","WB040501023002","管道包封","1．部位：位于道路和广场下的排水管线\n2．商品混凝土强度等级：C20","m3",3.94,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","040501001001","混凝土管道铺设","1．管道类型、管道材质：承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)\n2．连接方式：橡胶圈接口，接口参见04S516-23\n3．管径：DN80","m",{"v":7.5,"d":"7.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","040501001002","混凝土管道铺设","1．管道类型、管道材质：承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)\n2．连接方式：橡胶圈接口，接口参见04S516-23\n3．管径：DN150","m",{"v":6.5,"d":"6.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","040501001003","混凝土管道铺设","1．管道类型、管道材质：承插式钢筋混凝土排水管(Ⅱ级)\n2．连接方式：橡胶圈接口，接口参见04S516-23\n3．管径：DN300","m",126.51,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","WB040501027001","管道闭水试验","1．管径：≤DN400","m",105.51,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","040504009001","砖砌雨水口","1．做法：详见16S518-9页\n2．雨水箅子及圈口材质：球墨铸铁雨箅\n3．其他：雨水口采用具有垃圾拦截功能并加装过滤装置的雨水口","座",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","WB040504010001","混凝土模块式污水检查井","1．井径：φ700mm\n2．做法：参见图集12S522《混凝土模块式排水检查井》\n3．井盖材质：重型球墨铸铁双层井盖（井盖承载等级D400）\n4．防坠网：防坠落装置，安装参照皖2015S209-84\n5．其他：含井字架","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","WB040504010002","混凝土模块式污水检查井","1．井径：φ700mm\n2．做法：参见图集12S522《混凝土模块式排水检查井》\n3．井盖材质：轻型球墨铸铁单层井盖（井盖承载等级B125）\n4．防坠网：防坠落装置，安装参照皖2015S209-84\n5．其他：含井字架","座",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","ZB040504008001","钢筋混凝土化粪池","1．材质：钢筋混凝土化粪池\n2．型号、规格：G6-16SF\n3．做法：详见图集03S702-68,93,94页","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","041101005001","检查井加固","1、C40混凝土圈梁加固\n2、钢筋：HRB400、HPB300\n3、基层施工成型后，检查井周边反挖并浇筑C15素混凝土及C40混凝土\n4、其他：含模板、螺栓、玻纤格栅、基层翻挖及废料外运\n5、具体做法详见图集皖2015S209-83","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","041101005002","雨水口加固（双箅）","1、C40混凝土圈梁加固\n2、钢筋：HRB400、HPB300\n3、其他：含模板、螺栓、基层翻挖及废料外运\n4、具体做法详见图集皖2015S209-93","座",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","011702001002","模板工程","1．部位：方集互通收费站\n2．所有混凝土工程所需的模板和超高模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输\n3．清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"室外附属工程","","",""]
["33","WB011209010001","机动膜结构车棚","1．基础垫层：C15混凝土基础垫层，含模板\n2．基础：C30混凝土独立基础，含钢筋、模板\n3．柱：C30混凝土，含钢筋、模板\n4．柱脚包封：C20混凝土，含模板\n5．预埋件：550*550*30mm厚钢板，含锚栓、锚栓垫片、加劲肋等附属构件\n6．钢构件：钢柱焊接钢管，钢梁前后挑梁，钢支撑焊接钢管，具体规格详见图纸，含连接板、耳封、托板、膜帽压板、膜帽底板、封板等附属构件\n7．除锈方式、等级：喷砂除锈，除锈等级Sa2.5\n8．高强螺栓：M20、M24\n9．防锈漆：醇酸底漆两遍，醇酸中间漆一遍，醇酸白色面漆两遍，漆膜膜厚度210um","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","WB010804011001","围墙","1、基础换填：换填500mm砂石垫层，压实系数≥0.94\n2、基础做法：详见12J003第F10页节点1，基础埋深为自然地坪下1m\n3、围墙做法：2.2m高立柱，0.4m高混凝土砌块栏板，立柱间距3.6m，具体做法详见12J003-F2-1\n4、饰面做法：白色真石漆，具体做法详见12J003-F29-4\n5、栏杆做法：1.8m高铸铁栏杆，栏杆立柱间距0.11m，饰面为黑色氟碳漆，具体做法详见12J003-F20-5\n6、其他：每40m设置一道伸缩缝","m",{"v":380,"d":"380.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","WB010804009001","围墙钢大门","1．门框或扇材料品种、规格：铁艺大门，具体规格详见图纸\n2．五金品种、规格：含埋件，铰链等五金配件\n3．其他：大门做法详见12J003-F19-5","m2",{"v":4.8,"d":"4.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","010101001002","门库","1．基础换填\n2．基础、构造柱、基础梁、平板、圈梁等混凝土、模板和钢筋、防雷接地等\n3．砖砌体\n4．墙面抹灰、石材饰面、金属字\n5．电动伸缩门\n6．工程施工需采用的措施费及安装工程","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},"",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"收费站综合楼-安装工程","index":10,"n_rows":182,"n_cols":10,"rows_kept":182,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[3,2,3,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[12,2,12,3],[29,2,29,3],[42,2,42,3],[57,2,57,3],[59,2,59,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[83,2,83,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[95,2,95,3],[105,2,105,3],[106,2,106,3],[108,2,108,3],[129,2,129,3],[148,2,148,3],[155,2,155,3],[158,2,158,3],[160,2,160,3],[171,2,171,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单报价表",null,"","","","","","","",""]
["工程名称：收费站综合楼-安装工程",null,"","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","全费用综合单价（含税）","全费用综合合价（含税）","劳务全费用综合单价（含税）","劳务全费用综合合价（含税）"]
[null,null,"抗震支架工程","","","","","","",""]
["1","030704001001","抗震支吊架制作安装","1、材质：金属\n2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求\n3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架","m2",{"v":1206,"d":"1206.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","ZB030101001001","各类洞口预留、开孔及封堵","1、名称：各类洞口预留、开孔及封堵","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"电气工程","","","","","","",""]
[null,null,"强电系统","","","","","","",""]
[null,null,"配电箱","","","","","","",""]
["3","030404017001","一级配电箱","供应安装调试","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","030404017002","二级配电箱","供应安装调试","台",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","030404017003","PZ-30箱","供应安装调试","台",{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"桥架、电气配管","","","","","","",""]
["6","030411003001","钢制桥架300*100","材质：钢制","m",{"v":10.9,"d":"10.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030411003002","钢制桥架100*70","材质：钢制","m",{"v":114,"d":"114.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","030408008001","防火堵洞","1．部位：穿楼板\n2．规格：综合考虑","处",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","030411001001","电气配管PC40","配置要求：暗配","m",39.41,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","030411001002","电气配管PC32","配置要求：暗配","m",2.46,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","030411001003","电气配管PC25","配置要求：暗配","m",{"v":372.3,"d":"372.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","030411001004","电气配管PC20","配置要求：暗配","m",824.14,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","030411001005","电气配管JDG32","配置要求：暗配","m",17.12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","030411001006","电气配管JDG20","配置要求：暗配","m",311.35,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","030411001007","电气配管SC80","配置要求：暗配","m",8.83,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","030411001008","电气配管SC70","配置要求：暗配","m",7.27,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","030411001009","电气配管SC40","配置要求：暗配","m",8.41,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","030411001010","电气配管SC25","配置要求：暗配","m",16.69,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","030411001011","电气配管SC20","配置要求：暗配","m",71.65,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","030411001012","金属软管","规格：DN16","m",{"v":163.5,"d":"163.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","WB031002009001","凿槽、刨沟","含修补","m",{"v":356.9,"d":"356.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"电缆、电线","","","","","","",""]
["22","030408001001","电力电缆WDZA-YJY-4*50+1*25","含电缆终端头","m",9.96,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","030408001002","电力电缆WDZB-YJV-4*50+1*25","含电缆终端头","m",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","030408001003","电力电缆ZR-YJV-4*25+1*16","含电缆终端头","m",33.18,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","030408001004","电力电缆ZR-YJV-5*10","含电缆终端头","m",5.86,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","030408001005","电力电缆WDZA-YJY-3*10","含电缆终端头","m",8.39,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","030408001006","电力电缆ZR-YJV-5*6","含电缆终端头","m",{"v":11.8,"d":"11.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","030408001007","电力电缆BTTRZ-3*2.5","含电缆终端头","m",9.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","030411004001","电气配线1.5mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",14.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","030411004002","电气配线2.5mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",2000.59,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","030411004003","电气配线4mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",437.61,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","030411004004","电气配线6mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",307.65,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","030411004005","电气配线10mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",1143.03,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"灯具、插座、开关","","","","","","",""]
["34","030412001001","防潮节能型壁灯-LED,1x11W","安装方式：壁装","套",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","030412001002","带感应开关吸顶灯-LED,1x11W","安装方式：吸顶","套",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","030412001003","嵌入式LED灯盘-LED 36W","安装方式：嵌入","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","030412001004","吸顶LED灯盘-LED 26W","安装方式：嵌入","套",{"v":28,"d":"28.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","030412001005","防潮吸顶灯-LED,1x18W","安装方式：吸顶","套",{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","030412001006","吸顶灯-LED,1x14W","安装方式：吸顶","套",{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","030412001007","防潮嵌入式筒灯-LED,1x11W","安装方式：嵌入","套",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["41","030412001008","嵌入式筒灯-LED,1x8W","安装方式：嵌入","套",{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["42","030404034001","开关（规格型号综合考虑）","安装方式：暗装","个",{"v":95,"d":"95.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","030404035001","插座（规格型号综合考虑）","安装方式：暗装","个",{"v":146,"d":"146.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","030904005001","声光报警器","安装方式：壁装","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","030411006001"," 开关(插座)盒","安装形式：暗装","个",{"v":241,"d":"241.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","030411006002","接线盒","安装形式：暗装","个",{"v":144,"d":"144.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["47","030414002001","送配电装置系统","名称：送配电装置系统","系统",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"防雷接地系统","","","","","","",""]
["48","030409005001","防雷接地系统","1．包含方集互通收费站综合楼避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容\n2．施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"应急照明系统","","","","","","",""]
["49","WB030904012001","A型应急照明集中电源","供应安装调试","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","030411001013","电气配管SC20","配置要求：暗配","m",350.54,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","WB031002009002","凿槽、刨沟","含修补","m",{"v":160.2,"d":"160.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["52","030408001008","电力电缆BTTRZ-2*2.5","含电缆终端头","m",365.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["53","030411001014","金属软管","规格：DN16","m",{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["54","WB030904013001","安全出口标志、灯疏散出口标志灯（规格型号综合考虑）","安装方式：壁装","套",{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["55","WB030904013002","楼层标志灯（规格型号综合考虑）","安装方式：壁装或吊装","套",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["56","WB030904013003","疏散指示灯、双面多信息复合标志灯（规格型号综合考虑）","安装方式：壁装或吊装","套",{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["57","WB030904013004","应急疏散照明灯（规格型号综合考虑）","安装方式：壁装或吊装","套",{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["58","030411006003","接线盒","安装形式：暗装","个",{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"弱电系统","","","","","","",""]
[null,null,"综合布线系统","","","","","","",""]
["59","030502001001","总弱电箱","1．规格：含光纤配线架、2*36对网络配线架、2*36口交换机、110型50对语音配线架等所有配套设备具体详见图纸","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60","030411003003","钢制桥架100*70","材质：钢制","m",114.67,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["61","030411003004","钢制桥架200*100","材质：钢制","m",{"v":10.9,"d":"10.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["62","030408008002","防火堵洞","1．部位：穿楼板\n2．规格：综合考虑","处",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["63","030411001015","电气配管PC25","配置要求：暗配","m",31.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["64","030411001016","电气配管PC20","配置要求：暗配","m",358.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["65","030411001017","电气配管SC65","配置要求：暗配","m",8.32,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["66","030502005001","超六类线UTP-C6","敷设方式：穿管或穿桥架","m",2268.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["67","030502012001","网络单孔信息点","1．安装方式：底边距地0.3m安装","个",{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["68","030502012002","电话、网络双孔信息点","1．安装方式：底边距地0.3m安装","个",{"v":23,"d":"23.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["69","030411006004"," 开关(插座)盒","安装形式：暗装","个",{"v":39,"d":"39.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"光伏系统","","","","","","",""]
["70","030404017004","并网柜（综合楼）","1．供应安装调试","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["71","WB030404003001","光伏逆变柜 40KW","供应安装调试","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["72","030411003005","钢制桥架50*50","材质：钢制","m",86.33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["73","030408001009","电力电缆WDZB-YJV-4*50+1*25","含电缆终端头","m",17.46,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["74","030411004006","光伏配线4mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",165.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["75","030405002001","单晶硅665Wp光伏组件","含支架、基础等","组",{"v":66,"d":"66.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"暖通工程","","","","","","",""]
[null,null,"暖通设备","","","","","","",""]
["76","WB030701004001","壁式轴流风机风量:1000m3/h,全压:54Pa,功率:40W","含减震器等一切附件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["77","WB030701004002","吸顶式通风换气扇（规格型号综合考虑）","规格：详见图纸","台",{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["78","WB030701004003","一体式油烟净化处理设备风量:6000m3/h,风压:450Pa 功率:2.58KW","含减震器等一切附件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"排风、排烟系统","","","","","","",""]
["79","030702001001","镀锌钢板0.5mm","1、形状：矩形\n2、规格、形状：0＜D≤320\n3、接口形式：法兰连接\n4、含风管支架刷漆","m2",17.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80","030702001002","镀锌钢板0.6mm","1、形状：矩形\n2、规格、形状：320＜D≤450\n3、接口形式：法兰连接\n4、含风管支架刷漆","m2",6.84,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["81","030702001003","镀锌钢板0.75mm","1、形状：矩形\n2、规格、形状：450＜D≤630\n3、接口形式：法兰连接\n4、含风管支架刷漆","m2",8.26,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["82","030702001004","不锈钢风管1.2mm","1、形状：矩形\n2、规格、形状：450＜D≤630\n3、接口形式：法兰连接\n4、含风管支架刷漆","m2",15.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["83","WB030702001001","风管软连接","材质：详见图纸","m2",0.42,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["84","030703007001","百叶风口","规格：周长(mm) ≤1280","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["85","030703007002","百叶风口","规格：周长(mm) ≤1800","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["86","030703001001","150℃防火阀","规格：周长(mm) ≤2200","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["87","030703001002","70℃防火阀","规格：周长(mm) ≤2200","个",{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"给排水工程","","","","","","",""]
[null,null,"挖土方","","","","","","",""]
["88","040101002001","土方挖填","1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑\n2、填方材料要求：原土回填","m3",107.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"热水系统","","","","","","",""]
["89","040303002001","混凝土基础","1、混凝土强度等级：C20\n2、含模板","m3",2.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90","031006006001","空气源热泵机组  KRS-3","规格：详见图纸","组",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["91","031006015001","热水箱Φ1300*1980","材质、类型：开式/不锈钢/聚氨酯发泡保温,有效容积2T","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["92","030109012001","变频供水泵 MHI1604","规格：Q=18m3/h、H=30m、P=2.2kW","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["93","030211003001","空气源热泵循环泵 PH-257E","规格：Q=11.4m3/h、H=4m、P=0.41kW","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["94","030601001001","温度探头","规格：详见图纸","支",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["95","080902006001","SL-液位控制仪","规格：详见图纸","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["96","031001007001","内衬PE钢塑复合给水管DN20","连接形式：螺纹连接","m",{"v":33.8,"d":"33.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["97","031001007002","内衬PE钢塑复合给水管DN25","连接形式：螺纹连接","m",26.72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["98","031001007003","内衬PE钢塑复合给水管DN40","连接形式：螺纹连接","m",101.06,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["99","031001007004","内衬PE钢塑复合给水管DN50","连接形式：螺纹连接","m",62.55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100","031001006001","PP-R热水管DN15","连接形式：热熔连接","m",{"v":55.3,"d":"55.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["101","031001006002","PP-R热水管DN20","连接形式：热熔连接","m",11.62,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102","031002001001","管道支吊架制作与安装","1、材质：型钢\n2、管架形式：吊装\n3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道","kg",{"v":112.5,"d":"112.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["103","WB031002004001","剔堵槽沟","含修补","m",66.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["104","030113015001","热水系统阀门及部件（规格型号综合考虑）","含方集互通收费站综合楼所有热水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["105","031002003001","含方集互通收费站综合楼热水系统套管（规格型号综合考虑）","材质：详见图纸","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["106","031208002001","管道绝热","1、绝热材料品种：聚氨酯泡沫\n2、绝热厚度：25mm","m3",{"v":1.3,"d":"1.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["107","031208002002","管道绝热","1、绝热材料品种：岩棉\n2、绝热厚度：25mm","m3",0.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["108","031208007001","防潮层、保护层","材料：聚合物水泥基防水涂膜","m2",36.57,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"给水系统","","","","","","",""]
["109","031001007005","内衬PE钢塑复合给水管DN20","连接形式：螺纹连接","m",{"v":33.2,"d":"33.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["110","031001007006","内衬PE钢塑复合给水管DN32","连接形式：螺纹连接","m",{"v":27.3,"d":"27.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["111","031001007007","内衬PE钢塑复合给水管DN40","连接形式：螺纹连接","m",5.19,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["112","031001007008","内衬PE钢塑复合给水管DN50","连接形式：螺纹连接","m",40.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["113","031001007009","内衬PE钢塑复合给水管DN65","连接形式：螺纹连接","m",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["114","031001007010","内衬PE钢塑复合给水管DN80","连接形式：螺纹连接","m",11.63,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["115","031001006003","PP-R给水管DN40","连接形式：热熔连接","m",3.29,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["116","031001006004","PP-R给水管DN50","连接形式：热熔连接","m",10.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["117","031001006005","PP-R给水管DN15","连接形式：热熔连接","m",{"v":164.1,"d":"164.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["118","031001006006","PP-R给水管DN20","连接形式：热熔连接","m",51.79,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["119","031001006007","PP-R给水管DN25","连接形式：热熔连接","m",6.32,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["120","031001006008","PP-R给水管DN32","连接形式：热熔连接","m",2.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["121","031002001002","管道支吊架制作与安装","1、材质：型钢\n2、管架形式：吊装\n3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道","kg",{"v":64.6,"d":"64.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["122","WB031002004002","剔堵槽沟","含修补","m",131.74,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["123","030113015002","给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑）","含方集互通收费站综合楼所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["124","031002003002","方集互通收费站综合楼给水系统套管（规格型号综合考虑）","材质：详见图纸","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["125","031208002003","管道绝热","1、绝热材料品种：岩棉\n2、绝热厚度：25mm","m3",0.43,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["126","031208007002","防潮层、保护层","材料：聚合物水泥基防水涂膜","m2",8.38,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"排水系统","","","","","","",""]
["127","031001006009","双壁螺旋消音PVC-U排水管DN50","连接形式：粘接连接","m",84.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["128","031001006010","双壁螺旋消音PVC-U排水管DN75","连接形式：粘接连接","m",35.54,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["129","031001006011","双壁螺旋消音PVC-U排水管DN100","连接形式：粘接连接","m",225.21,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["130","031001006012","双壁螺旋消音PVC-U排水管DN150","连接形式：粘接连接","m",{"v":10.7,"d":"10.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["131","031002003003","方集互通收费站综合楼排水系统套管及阻火圈（规格型号综合考虑）","材质：详见图纸","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["132","031004019001","隔油池GUZ-IV-700","基础：详03SS703-1/76页","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"雨水系统","","","","","","",""]
["133","031004014001","87式雨水斗DN100","详见09S302-9","个",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["134","031001006013","防紫外线型PVC-U排水管DN100","连接形式：承插连接","m",{"v":83.3,"d":"83.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"冷凝水系统","","","","","","",""]
["135","031001006014","防紫外线型PVC-U排水管DN50","连接形式：承插连接","m",{"v":45.2,"d":"45.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"卫生洁具","","","","","","",""]
["136","031006012001","开水器9kW","型号：开水器9kW","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["137","031004014002","地漏DN50","材质：铸铁","个",{"v":33,"d":"33.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["138","031004014003","网框式地漏DN150","材质：铸铁","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["139","031004014004","洗衣机地漏DN50","材质：铸铁","个",{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["140","031004006001","蹲式大便器","规格、类型：脚踏式延时自闭冲洗阀大便器","组",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["141","031004007001","小便器","规格、类型：感应式冲洗阀小便器","组",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["142","031004003001","洗脸盆","规格、类型：洗脸盆","组",{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["143","031004006002","坐式大便器","规格、类型：连体式下排水坐便器","组",{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["144","031004010001","淋浴器","规格、类型：淋浴器","套",{"v":13,"d":"13.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["145","031004008001","拖把池","规格、类型：拖把池","组",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"消火栓系统","","","","","","",""]
["146","030901001001","内外热镀锌钢管DN20","连接形式：螺纹连接","m",{"v":10.2,"d":"10.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["147","030901001002","内外热镀锌钢管DN25","连接形式：螺纹连接","m",11.76,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["148","030901001003","内外热镀锌钢管DN32","连接形式：螺纹连接","m",15.33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["149","031002001003","管道支吊架制作与安装","1、材质：型钢\n2、管架形式：吊装\n3、除锈级别：除锈后刷樟丹漆二道，刷灰色调和漆二道","kg",35.78,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["150","030901010001","消防软管卷盘","1、型号、规格：消防软管长30m\n2、每个点配有手提式磷酸铵盐MF/ABC3干粉灭火器2具","套",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["151","030113015003","消火栓系统阀门及部件（规格型号综合考虑）","含方集互通收费站综合楼所有消火栓系统过滤器、水表、软接头、阀门、流量开关、水流指示器、信号阀、末端试水阀、试水装置、报警装置、旋流防止器、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["152","030901013001","手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱","规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["153","031002003004","含方集互通收费站综合楼消火栓系统套管（规格型号综合考虑）","材质：详见图纸","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["154","030905002001","消火栓系统调试","系统形式：消火栓系统调试","点",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"收费站设备房-安装工程","index":11,"n_rows":125,"n_cols":10,"rows_kept":125,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[3,2,3,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[12,2,12,3],[24,2,24,3],[41,2,41,3],[50,2,50,3],[52,2,52,3],[58,2,58,3],[68,2,68,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[84,2,84,3],[92,2,92,3],[104,2,104,3],[119,2,119,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单报价表",null,"","","","","","","",""]
["工程名称：收费站设备房-安装工程",null,"","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","全费用综合单价（含税）","全费用综合合价（含税）","劳务全费用综合单价（含税）","劳务全费用综合合价（含税）"]
[null,null,"抗震支架工程","","","","","","",""]
["1","030704001001","抗震支吊架制作安装","1、材质：金属\n2、除锈、刷油设计要求：详见图纸要求\n3、含本工程电气、给排水、暖通所有管道、设备、桥架等抗震支吊架","m2",{"v":330,"d":"330.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","ZB030101001001","各类洞口预留、开孔及封堵","1、名称：各类洞口预留、开孔及封堵","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"电气工程","","","","","","",""]
[null,null,"强电系统","","","","","","",""]
[null,null,"配电箱","","","","","","",""]
["3","030404017001","水泵房动力柜（ATS、XFB、XFYJ、SHBAA1）","供应安装调试","台",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","030404017002","一级配电箱","供应安装调试","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","030404017003","二级配电箱","供应安装调试","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"桥架、电气配管","","","","","","",""]
["6","030411003001","耐火桥架（150+150）*100","材质：钢制","m",{"v":23.4,"d":"23.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030411003002","耐火桥架100*100","材质：钢制","m",19.15,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","030411001001","电气配管PC20","配置要求：暗配","m",119.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","030411001002","电气配管SC100","配置要求：暗配","m",{"v":2.2,"d":"2.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","030411001003","电气配管SC80","配置要求：暗配","m",13.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","030411001004","电气配管SC32","配置要求：暗配","m",50.98,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","030411001005","电气配管SC25","配置要求：暗配","m",68.59,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","030411001006","电气配管SC20","配置要求：暗配","m",155.67,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","030411001007","电气配管SC15","配置要求：暗配","m",18.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","030411001008","金属软管","规格：DN16","m",{"v":17,"d":"17.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","WB031002009001","凿槽、刨沟","含修补","m",{"v":153,"d":"153.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"电缆、电线","","","","","","",""]
["17","030408001001","电力电缆NH-YJV-3*50+1*25","含电缆终端头","m",35.11,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["18","030408001002","电力电缆NH-YJV-3*50","含电缆终端头","m",35.11,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","030408001003","电力电缆NH-YJV-5*6","含电缆终端头","m",21.61,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","030408001004","电力电缆YJV-5*6","含电缆终端头","m",7.29,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","030408001005","电力电缆YJV-4*4","含电缆终端头","m",47.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","030408001006","电力电缆YJV-3*4","含电缆终端头","m",28.95,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","030408001007","电力电缆NH-YJV-5*2.5","含电缆终端头","m",43.75,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","030408001008","电力电缆NH-YJV-3*2.5","含电缆终端头","m",18.99,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","030408002001","控制电缆NH-KVV-5*1.5","1．含控制电缆头","m",39.98,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","030408002002","控制电缆NH-KVV22-5*1.5","1．含控制电缆头","m",15.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","030408002003","控制电缆NH-KVV-2*1.5","1．含控制电缆头","m",32.05,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","030408001009","防水电缆","厂家随配，只记取安装费用","m",{"v":18,"d":"18.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","030411004001","电气配线1.5mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",14.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","030411004002","电气配线2.5mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",762.76,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","030411004003","电气配线4mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",77.43,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","030411004004","电气配线6mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",{"v":27.9,"d":"27.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"灯具、插座、开关","","","","","","",""]
["33","030412001001","LED防水防潮灯-LED,1x30W","安装方式：吸顶","套",{"v":11,"d":"11.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","030412001002","LED双管日光灯-LED灯管,2x21W","安装方式：吊装","套",{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","030412001003","防爆型LED吸顶灯-LED,1x15W","安装方式：吸顶","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","030404034001","开关（规格型号综合考虑）","安装方式：暗装","个",{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["37","030404035001","插座（规格型号综合考虑）","安装方式：暗装","个",{"v":22,"d":"22.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["38","030411006001"," 开关(插座)盒","安装形式：暗装","个",{"v":29,"d":"29.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["39","030411006002","接线盒","安装形式：暗装","个",{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["40","030414002001","送配电装置系统","名称：送配电装置系统","系统",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"防雷接地系统","","","","","","",""]
["41","030409005001","防雷接地系统","1．包含方集互通收费站设备房避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容\n2．施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"电气调整试验","","","","","","",""]
["42","030406009001","电动机检查接线 0.75KW以下","检查接线","台",{"v":7,"d":"7.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["43","030406009002","电动机检查接线 3KW以下","检查接线","台",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["44","030406009003","电动机检查接线 55KW以下","检查接线","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["45","030414002002","送配电装置系统","名称：送配电装置系统","系统",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["46","030414004001","备用电源自动投入装置系统调试","名称：备用电源自动投入装置系统调试","系统",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"应急照明系统","","","","","","",""]
["47","WB030904012001","A型应急照明集中电源","供应安装调试","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["48","030411001009","电气配管SC20","配置要求：暗配","m",156.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["49","WB031002009002","凿槽、刨沟","含修补","m",{"v":81.3,"d":"81.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["50","030411004005","二芯软导线2.5mm2以内","1．配线部位：穿管或穿桥架","m",158.45,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["51","030411001010","金属软管","规格：DN16","m",{"v":35,"d":"35.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["52","WB030904013001","安全出口标志、灯疏散出口标志灯（规格型号综合考虑）","安装方式：壁装","套",{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["53","WB030904013002","疏散指示灯、双面多信息复合标志灯（规格型号综合考虑）","安装方式：壁装或吊装","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["54","WB030904013003","疏散照明灯(双头灯)（规格型号综合考虑）","安装方式：壁装或吊装","套",{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["55","030411006003","接线盒","安装形式：暗装","个",{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"光伏系统","","","","","","",""]
["56","030404017004","并网柜（设备房）","1．供应安装调试","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["57","WB030404003001","光伏逆变柜 3KW","供应安装调试","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["58","030411004006","电气配线6mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",{"v":27.9,"d":"27.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["59","030411001011","电气配管JDG32","配置要求：暗配","m",10.43,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["60","030411004007","光伏配线4mm2以内","1．配线形式：穿管或穿桥架\n2．含接线端子","m",10.43,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["61","WB030405004001","单晶硅540Wp光伏组件","含支架、基础等","组",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["62","030504001001","光伏电站发电监控系统","含所有配套设备","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"暖通工程","","","","","","",""]
[null,null,"暖通设备","","","","","","",""]
["63","WB030701004001","壁式轴流风机(防爆型)风量:600m3/h,全压:50Pa,功率:25W","含减震器等一切附件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["64","WB030701004002","壁式轴流风机风量:2480m3/h,全压:73Pa,功率:90W","含减震器等一切附件","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["65","WB030701004003","壁式轴流风机风量:1650m3/h,全压:58Pa,功率:60W","含减震器等一切附件","台",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"给排水工程","","","","","","",""]
[null,null,"挖土方","","","","","","",""]
["66","040101002001","土方挖填","1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑\n2、填方材料要求：原土回填","m3",{"v":19.6,"d":"19.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"压力排水系统","","","","","","",""]
["67","030109001001","潜水排污泵","规格：Q=40m3/h H=13m N=3.0kW","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["68","031001001001","镀锌钢管DN80","连接形式：丝扣连接","m",3.57,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["69","031001001002","镀锌钢管DN65","连接形式：丝扣连接","m",8.34,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["70","031201001001","管道刷油","油漆品种：刷银粉漆两道","m2",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["71","031002001001","管道支吊架制作与安装","1、材质：型钢\n2、管架形式：吊装\n3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆","kg",11.43,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["72","030113015001","压力排水系统阀门及部件（规格型号综合考虑）","含方集互通收费站设备房所有压力系统水表、软接头、阀门、压力表、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["73","031002003001","含方集互通收费站设备房压力排水系统套管（规格型号综合考虑）","材质：详见图纸","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"给水系统","","","","","","",""]
["74","031006003001","生活给水泵组 两用一备","规格、型号：单台泵参数: Q=12m3/h,H=30M,P=2.2KW(不锈钢)","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["75","031006004001","气压罐","规格、型号：600x2000,1.0MPa","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["76","031006015001","8m3不锈钢生活水箱","1、型号、规格：净尺寸:L×B×H=2m×2m×2m\n2、含翻版液位计等所有附件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["77","WB031006001001","水箱臭氧自洁器","规格、型号：WTS-2A型 P=0.405kw","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["78","031006013001","紫外线消毒仪流量60m3/h,功率600W","型号、规格：流量60m3/h,功率600W","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["79","031001007001","钢塑复合管DN25","连接形式：丝扣连接","m",0.73,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["80","031001007002","钢塑复合管DN80","连接形式：法兰连接","m",{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["81","031001007003","钢塑复合管DN100","连接形式：法兰连接","m",62.36,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["82","031002001002","管道支吊架制作与安装","1、材质：型钢\n2、管架形式：吊装\n3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆","kg",69.38,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["83","030113015002","泵房给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑）","含方集互通收费站设备房所有泵房给水水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、水泵控制阀等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["84","031002003002","含方集互通收费站设备房泵房给水系统套管（规格型号综合考虑）","材质：详见图纸","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"消火栓系统","","","","","","",""]
["85","030109001002","消火栓主泵 XBD(HW)5/25","规格：单台泵:Q=25L/S,H=50m,N=37KW","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["86","031006002001","消火栓稳压泵组 一用一备","规格：单台泵:Q=1.2L/S H=30m N=2.2 kW","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["87","031006004002","隔膜式气压罐SQL1000×1.0","规格：SQL1000×1.0","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["88","030901001001","内外热镀锌钢管DN50","连接形式：沟槽连接","m",4.72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["89","030901001002","内外热镀锌钢管DN65","连接形式：沟槽连接","m",11.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["90","030901001003","内外热镀锌钢管DN100","连接形式：沟槽连接","m",14.72,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["91","030901001004","内外热镀锌钢管DN150","连接形式：沟槽连接","m",45.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["92","030901001005","内外热镀锌钢管DN200","连接形式：沟槽连接","m",14.16,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["93","031201001002","管道刷油","油漆品种：刷银粉漆两道","m2",41.88,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["94","031002001003","管道支吊架制作与安装","1、材质：型钢\n2、管架形式：吊装\n3、除锈级别：除锈后刷二道红丹,一遍银粉漆","kg",86.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["95","030113015003","泵房消防系统阀门及部件（规格型号综合考虑）","含方集互通收费站设备房所有泵房消防水表、过滤器、软接头、阀门、压力表、法兰片、异径接头、真空表、流量计、泄压阀、喇叭口等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["96","030901013001","手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱","规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["97","030901013002","手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱","规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3","套",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["98","031002003003","含方集互通设备房泵房消防系统套管（规格型号综合考虑）","材质：详见图纸","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"雨水系统","","","","","","",""]
["99","031004014001","87式雨水斗DN100","详见09S302-9","个",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["100","031001006001","防紫外线型PVC-U排水管DN100","连接形式：承插连接","m",{"v":36,"d":"36.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["101","031001006002","防紫外线型PVC-U排水管DN150","连接形式：承插连接","m",3.55,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["102","031004014002","网框式地漏DN150","材质：铸铁","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"收费站收费大棚-安装工程","index":12,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[10,2,10,3],[15,2,15,3],[22,2,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单报价表",null,"","","","","","","",""]
["工程名称：收费站收费大棚-安装工程",null,"","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","全费用综合单价（含税）","全费用综合合价（含税）","劳务全费用综合单价（含税）","劳务全费用综合合价（含税）"]
[null,null,"电气工程","","","","","","",""]
[null,null,"防雷接地系统","","","","","","",""]
["1","030409005001","防雷接地系统","1．包含方集互通收费站收费大棚避雷网、避雷引下线、接地网、接线母线、等电位箱、卫生间等电位连接、断接卡子、接地跨线、接地系统调试等完成此项工作费用的所有内容\n2．施工单位综合考虑报价，此项费用报告，结算时不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"给排水工程","","","","","","",""]
[null,null,"挖土方","","","","","","",""]
["2","040101002001","土方挖填","1、工程量已考虑工作面及放坡及增加井土方工程量、人工机械开挖综合考虑\n2、填方材料要求：原土回填","m3",170.33,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","040103002001","余方弃置","废弃料品种：综合考虑","m3",31.07,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"给水系统","","","","","","",""]
["4","031001007001","内衬PE钢塑复合给水管DN20","连接形式：螺纹连接","m",14.26,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","031001007002","内衬PE钢塑复合给水管DN32","连接形式：螺纹连接","m",{"v":6.7,"d":"6.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","031001007003","内衬PE钢塑复合给水管DN40","连接形式：螺纹连接","m",11.91,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030113015001","给水系统阀门及部件（规格型号综合考虑）","含方集互通收费站收费大棚所有给水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"雨水系统","","","","","","",""]
["8","031004014001","87式雨水斗DN100","详见09S302-11","个",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","031001006001","不锈钢管DN100","连接形式：焊接连接","m",143.47,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","040501001001","承插式钢筋混凝土排水管DN300","连接方式：胶圈连接","m",36.04,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","040504009001","集水井","井壁采用C20砼,基础采用C10砼","座",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","040303001001","C15混凝土管道包封加固","素混凝土管道包封加固","m3",13.66,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","WB040303028001","基础模板","模板","m2",54.06,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"消火栓系统","","","",null,"","",""]
["14","030901013001","手提式磷酸铵盐干粉灭火器箱","规格、型号：含2具手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC3","套",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"室外附属工程-安装工程","index":13,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,9],[3,2,3,3],[21,2,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单报价表",null,"","","","","","","",""]
["工程名称：室外附属工程-安装工程",null,"","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","全费用综合单价（含税）","全费用综合合价（含税）","劳务全费用综合单价（含税）","劳务全费用综合合价（含税）"]
[null,null,"污水处理设备","","","","","","",""]
["1","031006013001","一体化处理设备(地埋式)","1、规格：缺氧池0.6x1.5x2.5m；膜池：1.5x1.5x2.5m；消毒池：0.8x1.5x2.5m ；各一座\n2、含挖填土、设备基础、池内曝气装置、填料等","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["2","031006013002","设备间","1、规格：1.5x2.2x2.5m\n2、含挖填土、设备基础、池内曝气装置、填料等","座",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["3","031006013003","机械格栅","规格：回转式格栅,栅渠宽度800mm,功率1.1kw","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4","031006013004","膜组件","规格：膜片总面积50m2,膜通量400L/(m2.d)","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["5","030109001001","污水提升泵","1．参数：流量:Q=0.5m3/h 扬程:10m 功率:0.37kw\n2．含挖填土、设备基础等","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6","030108003001","风机","1、参数：流量:Q=1.03m3/min 风压:30kPa 功率:2.2kw\n2、含挖填土、设备基础等","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["7","030109001002","自吸提升泵","1、参数：流量:Q=1.15m3/h 扬程:8m 功率:0.15kw\n2、含挖填土、设备基础等","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["8","030109001003","清水提升泵","1、参数：流量:Q=4.3m3/h 扬程:25m 功率:2.5kw\n2、含挖填土、设备基础等","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["9","030601002001","数据传输真空表","型号：-0.1MPa~0MPa","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["10","030601004001","电磁流量计","型号：法兰接口","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["11","031006013005","消毒系统","1、型号：含计量泵\n2、参数：计量泵流量:0.35L/h, 扬程:10m 功率:0.15KW \n3、含挖填土、设备基础等","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["12","031006013006","PAC加药系统","1、型号：含加药泵、搅拌机、药桶\n2、PAC计量泵：流量:0.26L/h, 扬程:10m 功率:0.15kw\n3、搅拌机：功率:0.37kw\n4、含挖填土、设备基础等","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["13","030109001004","膜清洗加药泵","1、参数：流量:1.65m3/h, 扬程:20m 功率:0.55KW \n2、含挖填土、设备基础等","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["14","030601005001","通用型液位计","型号：220V,单触点","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["15","031006013007","控制系统","型号：PLC","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["16","031006013008","电气电缆","型号：详见图纸","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["17","031006013009","管道钢材及其它配件等","型号：详见图纸","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"给水、消防水工程","","","","","","",""]
["18","040103001001","回填方","部位：管顶上部500mm以内","m3",{"v":288.5,"d":"288.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["19","WB040501021001","管道垫层","材质：中粗砂","m3",86.52,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["20","WB040501023001","非定型混凝土管道基础","1．名称：管道加固\n2．混凝土强度等级：C20\n3．含混凝土模板","m3",5.76,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["21","031001005001","钢塑复合管DN100","连接形式：螺纹连接","m",302.53,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["22","031001005002","钢塑复合管DN80","连接形式：螺纹连接","m",4.48,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["23","031001005003","钢塑复合管DN65","连接形式：螺纹连接","m",12.49,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["24","031001005004","钢塑复合管DN50","连接形式：螺纹连接","m",147.61,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["25","031001005005","钢塑复合管DN40","连接形式：螺纹连接","m",69.12,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["26","031001005006","钢塑复合管DN25","连接形式：螺纹连接","m",32.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["27","031001005007","内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管DN150","连接形式：胶圈柔性承插连接","m",244.89,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["28","031001005008","内衬水泥砂浆球墨铸铁给水管DN100","连接形式：胶圈柔性承插连接","m",14.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["29","031001005009","钢塑复合管DN65","连接形式：螺纹连接","m",8.41,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["30","031001005010","钢塑复合管DN32","连接形式：螺纹连接","m",13.46,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["31","WB031202001001","环氧煤沥青防腐","油漆品种：埋地铸铁管外壁刷沥青漆防腐;埋地钢管外壁刷环氧煤沥青涂料防腐","m2",289.66,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["32","030113015001","给水、消防水系统阀门及部件（规格型号综合考虑）","含方集互通室外所有给水、消防水系统过滤器、水表、软接头、阀门、法兰片等完成此项工作的所有内容，施工单位自行考虑报价，结算不予调整","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["33","030901011001","室外消火栓","型号、规格：SS100/65-1.0","套",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["34","030905002001","消火栓系统调试","名称：消火栓系统调试","点",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["35","040504001001","砖砌阀门井","1、井壁、盖板、踏步、底板配筋做法：详见05S502\n2、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖\n3、含水表、阀门等附件","座",{"v":16,"d":"16.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["36","ZB030101001001","自来水接驳费","1．名称：自来水接驳费\n2．需包含自来水开户及给水接驳点至本项目计量总表的管道、阀门、水表、检查井等全部工作内容，并包括沿途所涉及的一切土方挖填基础及所有拆除与恢复，最终须满足本项目用水需要且符合相关规范要求，并通过供水公司等相关部门的验收，确保本项目如期通水并正常供应","km",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]